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采 购 文 件

采购编号：

WGSS-CFJT-Z-2023029

采购项目：

温州家园3幢十四、十五层家具

采购方式：

公开招标

采  购  人：温州市滨江建设投资有限公司
采购代理：浙江华耀建设咨询有限公司
二〇二三年四月
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注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市城发集团所属温州市滨江建设投资有限公司关于温州家园3幢十四、十五层家具项目（自主）的采购公告
根据《温州市市属国有企业采购管理办法(试行)》等有关规定，浙江华耀建设咨询有限公司受温州市滨江建设投资有限公司委托，就温州家园3幢十四、十五层家具项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告
二、采购方式：公开招标
三、项目编号：WGSS-CFJT-Z-2023029
四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、项目名称：温州家园3幢十四、十五层家具
六、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

	序号
	标项内容
	数量
	预算金额
	简要技术要求、用途

	1
	温州家园3幢十四、十五层家具
	1批
	194万元
	温州家园3幢十四、十五层家具，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。


七、投标供应商资格要求

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.本项目不接受 联合体投标。

八、获取采购文件时间、地点及方式：
1.申请获取采购文件方式：投标供应商在网上报名(政采云报名)：请投标供应商登录浙江政府采购网(http：//zfcg.czt.zj.gov.cn)，进入“政采云”平台进行注册并报名(未注册的投标供应商请尽早注册，客服电话：95763)，(操作路径：浙江政府采购网：投标供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件)。网上报名后，请将下面报名资料发代理机构电子邮箱406216823@qq.com)并联系采购代理公司审核：

①法定代表人（单位负责人）授权委托书或公司介绍信；

②被授权人身份证复印件；

③加盖有效公章的营业执照副本复印件。

2．申请获取采购文件时间：公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前（节假日除外），上午：08：30－11：30，下午：14：00－16：30。

3.购领采购文件地点：浙江华耀建设咨询有限公司（温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4层）或将报名申请资料扫描件发送邮箱406216823@qq.com。采购代理机构不受理未购领采购文件的潜在投标供应商递交的投标响应文件，采购文件每套500元整，售后不退。

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2023年5月11日14：30
2.递交地点：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层会议室
3.开标时间：2023年5月11日14：30
4.开标地点：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层会议室
十、投标保证金
投标保证金：人民币壹万玖仟肆佰元整（¥ 19400元）
投标保证金缴纳截止时间：与投标截止时间一致
户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司

账号：201000178819472

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处

十一、其他事项

1.采购公告期限：5个工作日。

2.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会投诉。

3.温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.书面质疑受理地点：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层，联系人：罗先生 ，联系电话：13858856968 。

十二、联系人及联系电话
采购人：温州市滨江建设投资有限公司

地址：温州市府东路476号宏国大厦6楼 

联系人：黄女士 

联系电话：0577-88136123
采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼

联系人：陈先生/罗先生

联系电话： 15988721747、13858856968  传真： 0577-88751115

监督部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务联系人：黄女士          业务联系电话：0577-88136123
公司监察联系人：王女士      公司监察电话：0577-88136102
集团业务举报联系人：王女士  集团业务举报：0577-88565186

集团纪检举报联系人：胡先生  集团纪检举报：0577-88568983

温州市滨江建设投资有限公司

浙江华耀建设咨询有限公司

2023年4月19日

温州市城发集团所属温州市滨江建设投资有限公司关于温州家园3幢十四、十五层家具项目（自主）的征求意见公示

浙江华耀建设咨询有限公司就温州市滨江建设投资有限公司温州家园3幢十四、十五层家具项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标供应商及专家意见。
一、征求意见范围：
1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 
二、征求意见的回复：
各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2023年4月24日下午17：00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼，外地可传真送达，传真：0577-88751115，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：406216823@qq.com 。
联系人：罗先生 联系电话：13858856968。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
三、相关附件：附采购文件

温州市滨江建设投资有限公司
浙江华耀建设咨询有限公司
2023年4月19日

投标供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：温州市滨江建设投资有限公司 

地址：温州市府东路476号宏国大厦6楼 

联系人：黄女士  

联系电话：0577-88136123、15724202988

	2
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4楼

联系人：陈先生、罗先生

联系电话： 15988721747、13858856968

	3
	项目名称
	项目名称：温州家园3幢十四、十五层家具

项目编号：WGSS-CFJT-Z-2023029

	4
	采购内容
	温州家园3幢十四、十五层家具，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

	5
	▲供货期
	40日历天 

	6
	投标供应商资格要求
	详见“采购公告”规定

	7
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受，应满足下列要求：/

	8
	踏勘现场
	□组织

(不组织。

	9
	投标预备会
	□召开

(不召开

	10
	投标截止时间
	详见“采购公告”规定

	11
	分包
	□允许

(不允许

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理。

	13
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90日历天。

	14
	投标保证金
	投标保证金：人民币壹万玖仟肆佰元整（¥19400元）；

时间：必须在投标截止时间前以转账方式向采购代理单位提交。

户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司

账号：201000178819472

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处

	15
	投标文件装订及封装要求
	（1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份；

（2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份；

（3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。

（4）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。

	16
	签字或盖章要求
	投标文件的相应位置应加盖：

（1）投标单位公章；

（2）法定代表人或其授权代表签字或盖章（如为授权代表签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）；

（3）投标供应商单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。

	17
	递交投标文件地点
	详见“采购公告”规定

	18
	开标时间和地点
	开标时间：详见“采购公告”规定
开标地点：详见“采购公告”规定

	19
	开评标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：同时开启各投标供应商的所有投标文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认；

（7）宣布开标结束；

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

（9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。

	20
	评标委员会的组建
	采购人按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

	21
	履约担保
	是否要求中标人提交履约保证金：要求；

履约保证金的形式：银行转账或保函（保函须为见索即付）

履约保证金的金额：合同价的5%

	22
	原 件
	□提交

□(不提交

	23
	投标供应商信用查询
	（1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(https：//www.creditchina.gov.cn/)；

（2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

（3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印，由采购代理机构工作人员现场为准；

（4）▲投标供应商被“信用中国”列入失信被执行人名单或税收违法黑名单；其投标做无效投标处理。


	24
	合同备案
	（1）中标投标供应商须在收到中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。

（2）中标投标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：406216823@qq.com。

	25
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向国资管理部门报告验收过程中遇到的问题。

	26
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	27
	采购代理费
	本次采购代理服务费按固定总价14000元整计取，由中标（成交）单位支付，在领取中标（成交）通知书之前一次性支付给采购代理机构，计入投标报价内。

采购代理服务费可以是现金、电汇或支票。

户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司

账号：201000178819472

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处



	28
	关于样品说明
	1、中标人所提供的样品虽然通过评标委员会的评审，如果所提供的家具达不到采购要求的，采购人有权更换成符合采购需求的家具，且中标价格不变，由此造成的所有损失由中标人承担，如更换后还无法达到采购人要求，采购人有权终止合同。

2、未中标单位的样品在开标结束后当日自行运走，如不按时运走，采购人有权自行处理；第一中标候选人的样品按采购人要求运至指定位置上。中标人的样品由采购人封存，作为后期到货验收依据之一，不再退还。

3、评标委员会有权对样品破坏性实验，察看样品制造质量及内部结构，投标供应商不得对采购人提出索赔。

4、投标供应商在投标截止时间前递交并安装完毕样品家具【地址：温州市府东路476号宏国大厦1楼东边架空层处】，投标截止时间后不得对样品拆装等工作，如有疑问请及时联系采购代理机构工作人员。


第一部分    投标供应商须知

一、  说明

本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定组织和实施的。

合格投标供应商
投标供应商合格条件见本项目采购公告。

投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标文件递交截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

 采购文件的修改

7.1 在投标截止期15天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站上发布变更公告。

7.2 采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标响应，否则责任自负。
三、 投标文件的编制

投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。
投标供应商法律责任

投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

投标文件的构成：

10.1投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）资格审查资料

	序号
	内 容

	1
	法定代表人授权书

	2
	营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

	3
	资格条件承诺函

	4
	申请材料真实性声明

	5
	投标保证金缴纳凭证


备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

技术资信标
	序号
	内容

	1
	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

	2
	投标函

	3
	技术条款偏离表、商务条款偏离表

	4
	主要技术参数响应情况

	5
	随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

	6
	投标供应商项目服务人员汇总表

	7
	2020年1月1日以来同类业绩表

	8
	其他资料

	9
	投标供应商参照本项目评分细则认为需要提交的其他资信技术证明文件（各投标供应商参照评分标准根据自身情况提供）


说明：

投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

投标文件中应承诺：投标供应商所提供的货物或服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

投标供应商可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。
（3） 商务报价标

	序号
	内容
	备注

	1
	开标一览表
	

	2
	投标分项报价表
	


10.2投标文件格式

10.2.1本采购文件“第三部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件“第三部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

10.2.2投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

10.2.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

10.2.4 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

①投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；

②资格审查资料、技术资信标、商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求，投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。
投标报价
11.1▲投标报价应是投标供应商（中标人）在正确地完全履行合同义务，具体要求详见“采购内容及要求”。
11.2 投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

11.3 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的填写综合单价、合价及其他事项。
11.4 报价货币基础为人民币。

11.5 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

11.6 投标供应商所报的投标综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由要求调整价格。任何包含调整价格的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
投标保证金
12.1 投标供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》）。
12.2 投标供应商的投标保证金在中标人与采购人签订合同并经合同备案后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。
12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料，经评标委员会或采购人确认属实的；

（4）经认定投标供应商存在违反有关法律法规的行为。

投标有效期
13.1 自开标之日起 90日历天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

投标文件的签署和规定

投标供应商应按照前附表的要求提供投标文件，分别装订成册。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

投标文件的密封及标记

15.1 投标供应商必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格审查资料”、“技术资信标”和“商务报价标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

15.2 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

四、 投标文件的递交
投标文件的递交
16.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

16.2 ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购代理机构在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：

①投标保证金缴纳证明文件；

②法定代表人有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人）；

③法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标供应商授权代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件资格审查文件中，在开启投标文件后经评标委员会查验符合要求亦为有效）；
④企业法人营业执照（复印件加盖公章，如密封在投标文件资格审查文件中，在开启投标文件后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。
投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式（须加盖单位公章）提出修改或撤回其投标，并送达至收标地点交于采购人或其采购代理机构工作人员，但不得影响开标活动的正常进行。
17.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
17.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：
18.1 在投标截止时间之前递交。

18.2 包装与密封符合采购文件要求。

18.3 投标文件递交到指定的投标地点。

18.4 投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按采购文件规定本人亲自递交，并签字签到。
五、 开标和评标
评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家成员人数不得少于成员总数的2/3，所有评标专家应在评标专家库中随机抽取产生（除采购人代表）。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规组织和实施的。
评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

开标、评标
21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

开标结束后，评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查。通过资格审查视作具备投标资格，资格审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

21.2投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.3▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）报价超过采购文件中规定的投标限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

5）投标供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

21.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

21.5有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的银行账户转出。

21.6评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将按废标处理。

21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.8实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.9▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

21.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.12▲投标截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足3家的，本次采购按流（废）标处理，重新组织采购。

21.13根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》相关条款规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了投标供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“投标供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的投标供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将该投标供商按废标处理。
22.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

确定中标候选人
23.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

23.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术分与商务分之和）高到低顺序进行排序，综合得分前二名的投标供应商依次推荐为第一中标候选人与第二中标候选人（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

23.3 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为中标人或重新组织采购：
1）第一中标候选人放弃中标资格；

2）第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。
23.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

评标细则详见“评标原则及方法”。

六、 授予合同

确定中标人

25.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
25.2 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

25.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

25.4 各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名提出质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

签订合同
26.1 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购代理机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

26.2 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

26.3 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标人承担。
履约保证金

27.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿委托方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人将履约保证金无息退还给中标人。
质疑与投诉

28.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

28.2采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会投诉。

28.3温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

28.4投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

 第二部分   合同格式及合同主要条款

合同编号：                

供货合同
2023年   月

甲方：              

乙方：               

温州市滨江建设投资有限公司的  温州家园3幢十四、十五层家具(WGSS-CFJT-Z-2023029 )在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （乙方名称）为中标人。甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》。

二、合同文件构成
合同的组成部分及其解释顺序：

1、本合同及其补充条款或说明 ；

2、中标通知书；

3、投标文件；

4、承诺书（含询标记录和优惠条款）；

5、招标文件及其补充，答疑文件。

三、货物清单及合同价格

合同价格：                 元

乙方保证提供合同范围内的合格产品：具体详见附件“投标分项报价表”。

合同价格（即投标报价）：投标报价应是中标人在正确地完全履行合同义务，包括但不限于设计选样、图纸深化设计、家具的设计及制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、二次搬运费、安装调试、验收（含第三方验收）、备品备件费、特殊工具费、技术服务、售后服务、质保期保障、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及其他所有风险责任和不可预见费等价格所发生的一切费用，投标供应商在投标报价时应自行考虑，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

四、质量标准和要求

1、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及甲方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2、乙方所供货物必须是全新的，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合采购内容及要求。质保期内，由乙方负责相关售后服务工作。

3、乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付因此造成的所有损失。
五、权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、数量占比较大的家具，在批量生产前提前打样给甲方确认，样品由甲方现场保存作为后期验收依据之一。

六、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

3、乙方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

（1）收货人                                            

（2）货物名称和箱号                                    
（3）合同号                                            
（4）发货标记                                          
（5）到达站或到货地点                                  
（6）外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）                  
（7）毛重/净重（用公斤表示）                           
4、如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

5、包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权向乙方提出索赔。

七、供工期

1、货物交货地点：甲方指定位置（且送货上门、装卸就位并安装）。

2、货物交货时间：甲方根据对办公家具产品规格及数量的实际需求通知乙方进行供货，乙方须在接到甲方供货通知后  40 日历天内按甲方的要求进行交货、安装、调试并通过验收，交付甲方使用（甲方原因除外）。

八、货物的到货、安装、调试和验收
1、到货 

乙方必须在合同规定时间内完成货物的供货、安装、调试及验收。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。对于本项目所采购的货物，甲方可组织专家组提前进行到货验收，乙方必须全力配合。

2、安装

（1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

（2）货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方将对货物的安装质量进行监督。

（3）在安装过程中，乙方有责任妥善保护已完装修工程，否则由乙方承担维修赔偿责任。
3、调试

货物安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方对测试报告存在疑问时，甲方有权委托具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，如测试或检验不合格时，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并退回该批家具并要求重新提供合格的家具，如检验合格，甲方负责本次检测费用。

4、验收 

（1）乙方将所有供货产品的使用说明书、合格证、保修卡整理齐全后，交付甲方保管。
（2）验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；

②符合招标文件和响应承诺甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（3）货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向甲方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收合格证书。 若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

5、若因乙方产品质量或安装技术问题导致货物超过二次不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

6、乙方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因（包括乙方相关人员）所造成的事故责任及其发生的一切费用。

九、售后服务

1、乙方应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。

（1）服务网点地址：                                               
（2）联系方式：                                                   
（3）人员配置（含负责人）                                        
（4）其它：                                                      
2、乙方负责合同执行过程中和质保期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决甲方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3、在质保期内货物一旦发生故障，而甲方无法自行修理的，在接到甲方通知后，对故障在4小时以内响应，24小时以内解决问题。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备品备件予以更换，保障货物的正常使用；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质保期从更换之日起相应顺延。

4、维保点的检测人员不能排除故障时，乙方应按照甲方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由乙方承担。

5、乙方必须确保货物的正常运转；必须配合甲方做好技术支持。

6、在质保期结束时，须由专业工程师对货物进行再一次检查，出现的任何故障须由乙方自费解决并需取得甲方的认可。故障消除后，乙方需提供报告给甲方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

7、人员培训：

乙方在货物安装、调试结束后，乙方应立即派具备同类产品3年以上技术人员对甲方人员进行现场培训（培训的内容包括主要货物的安装、使用、基本维护知识）。
十、货款的支付

乙方应提供合同总金额5%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。

在签订合同及乙方提交履约保证金后15个工作日内支付合同价款总额的30%作为预付款；乙方应严格按照供货要求和内容，完成全部货物货到现场、安装、调试完毕，经初验收合格、无质量问题后，支付至实际供货量合同金额的60%；竣工验收合格且办理竣工结算后支付至结算价的97%并无息退还履约保证金，剩余3%作为质保金，剩余质保金待货物质保期满2年后且无质量问题争议，无息一次退还。
十一、辅助服务

1、乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件。

（1）随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2）货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。

（3）货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

2、乙方还应提供下列服务：

（1）帮助完成甲方少量需安装可利用的原有旧货物；

（2）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（3）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

十二、质量保证

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期。

3、货物质保期

本项目所有货物及附件的质保期自验收合格并交付使用之日起开始计算，应提供   年的免费质保期。质保期内免费（除人为因素造成外）上门服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用。如厂商本身承诺的产品质保期高于招标文件或投标文件要求的则按照厂商承诺执行。

4、乙方未按时保质提供保修服务的，甲方有权委托第三方实施，由此产生的一切后果及费用均由乙方承担。
十三、补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方该批货物总价20%的违约金：

（1）乙方接受退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十四、履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。

3、若乙方未按时保质交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款500元处理，如果超出合同规定期限15天不能供货，则甲方可以终止合同，乙方应退回已收取的全部费用并按延期交货总价的20%向甲方支付违约金。

十五、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十六、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在  项目所在地人民法院   提起诉讼。

十七、违约处理

1、甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十八、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十九、合同生效

1、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，自经双方法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。

2、本合同一式六份，双方各执三份。

	甲方：（公章）
	乙方：（公章）

	法定代表人或委托代理人（签字）：  
	法定代表人或委托代理人（签字）： 

	开户银行：中国银行温州市松台支行
	开户银行： 

	开户名称： 
	开户名称： 

	帐  号：  388359126785
	帐  号：  

	签约日期：     年   月   日 
	签约地点：  


第三部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

目    录

1、法定代表人授权书；

2、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

3、资格条件承诺函；

4、申请材料真实性声明；

5、投标保证金缴纳凭证；

1、法定代表人授权书

温州市滨江建设投资有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

                   （投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

投标供应商全称（盖章）： 

法定代表人 (签字或盖章)：

                 日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

	投标供应商代表身份证复印件




2、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

复印件（加盖投标供应商公章）

3、资格条件承诺函

温州市滨江建设投资有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参与                          （项目名称、项目编号）项目投标，现郑重承诺：

1.我方符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的资格条件，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。

3.至本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国”列入失信被执行人名单或税收违法黑名单。

4.我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

4、申请材料真实性声明

温州市滨江建设投资有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

我单位此次响应参与                          （项目名称、项目编号）招投标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

5、投标保证金缴纳凭证
（技术资信标封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

附件一

投 标 函

温州市滨江建设投资有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

根据贵方为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

按“投标供应商须知”要求编制的投标文件资格审查资料；
按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；
按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务报价标。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：


已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

同意在采购文件中投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(3)与采购人、其它投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                                              

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。
附件二：

技术条款偏离表

   项目名称：                                      采购编号：

	序号
	采购文件技术规格
	实际技术规格
	偏离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件三：
商务条款偏离表

  项目名称：                                      采购编号：

	序号
	条款内容
	采购文件商务条款描述
	投标文件商务条款
	偏离
	说   明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件四

主要技术参数响应情况

项目名称：                                        项目编号：   
	序号
	名称
	品牌/产地
	技术参数及说明
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表可扩展使用

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件五
随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

项目名称：                                          项目编号：        

	序号
	名  称
	型号、规格
	单位
	数量
	原产地
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表可扩展使用。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

投标供应商项目服务人员汇总表
项目名称：

项目编号：                                    
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称/认证
	到现场服务
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附注：1.项目负责人、技术负责、以及各主要专业工种负责人均应列入；
2.职称证书、执业资格证书等人员证件复印件附后。
3、表格可以延续。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件七  

2020年1月1日以来同类业绩表

项目名称：                                项目编号：                   

	序号
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	合同时间
	联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：2020年1月1日以来同类业绩，复印件加盖公章。 

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件八
其他资料

（1）根据招标文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，投标供应商自行编制

（2）对采购人提供的其他各种优惠条件

（3）投标供应商所投产品取得国家有关权威部门颁发的相关专利、认证证书和检测报告

（4）售后服务方案等

（商务报价标封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

商  务  标

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

	报价项目
	数量
	投标总报价
	备注

	温州家园3幢十四、十五层家具
	1批
	大写：

小写：
	


说明：

此栏内“投标总报价”应与本附件二“投标分项报价表”中“投标总报价”相一致。

▲不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二
投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：      价格单位：元

	序号
	名称
	型号和规格（如有）
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价
	
	
	
	
	


说明：

投标分项报价表内投标总报价应与本附件一中“开标一览表”投标总报价相一致。

▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日
第四部分   采购内容及要求

一、参照标准
投标产品的设计、加工制造、材料、探伤、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准。这些标准应包括但不限于：
1、国家有关标准和企业标准，有新标准按新标准执行，如：
QB/T 2384-2021      《木制写字桌》
QB/T 2530-2011      《木制柜》
QB/T 1241-2013     《家具五金 家具拉手安装尺寸》
QB/T 2454-2013     《家具五金 抽屉导轨 要求和检验》
GB/T 3324-2017      《木家具通用技术条件》
GB/T 3325-2017      《金属家具通用技术条件》
GB/T 3326-2016      《家具  桌、椅、凳、类主要尺寸》
GB/T 3327-2016     《家具  柜类主要尺寸》
GB/T 4893.9-2013   《家具表面漆膜测定法》
GB 18580-2017      《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2001      《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
QB/T 1951.1-2010   《木家具 质量检验及质量评定》
QB/T 1951.2-2013   《金属家具 质量检验及质量评定》
2、由采购人认可的其它国家的其它权威标准，这些标准应为最新版本，投标供应商应在投标前提供一份相关标准给采购人（国外标准应翻译成中文）。
3、投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，当获得认可后推荐的标准和制作规定等效或适用于此技术规格书，采购人有可能接受。投标供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提呈所推荐的标准和制作规定。
二、技术质量要求：
木家具及辅材料的有害物质限量分别执行以下四项含有强制性条款的国家标准：
GB18580-2017 《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放量限量》
GB18581-2009 《室内装饰装修材料  溶合型木器涂料中有害物质限量》
GB18583-2008 《室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量》
GB18584-2001 《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》
三、国家环保要求：
投标供应商应提供绿色环保家具，所使用的主辅材料必须符合国家环保标准，达到国家检验E0级标准。
四、 采购其它要求

1.投标报价：

1.1投标报价应是投标供应商（中标人）在正确地完全履行合同义务，包括但不限于设计选样、图纸深化设计、家具的设计及制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、二次搬运费、安装调试、验收（含第三方验收）、备品备件费、特殊工具费、技术服务、售后服务、质保期保障、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及其他所有风险责任和不可预见费等价格所发生的一切费用，投标供应商在投标报价时应自行考虑，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。
1.1.2  采购人提出的货物数量变更时，按原中标综合单价按实结算费用。由中标人提出的合理化建议，需经得采购人同意，其费用不得变更。但属中标人投标漏项少算的货物及服务费用不得追补。

1.1.3  发生不可抗力的因素造成费用增加使中标人直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属中标人可以预见、预防，而中标人预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由中标人承担。

1.2投标供应商的报价不仅应包括采购文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物保证正常使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部货物材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标供应商按要求应列入而未列入货物材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。

1.3中标人的成交综合单价在合同实施期间不作调整，成交单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的设计方案变更。

1.4允许中标人在满足采购文件技术要求的前提下，在投标价格不增加前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

2.资料及样品的提供

2.1投标供应商投标时应提供家具材质清单，原材料检验报告、材料产地证明。

2.2投标供应商投标时应提供采购货物的有关技术图纸，并说明所投货物的材质、尺寸及工艺等技术参数。

3.设计及制造

3.1按采购人确定的图纸及有关技术要求进行货物的设计及制造。如投标供应商投标式样或中标人中标后的优化样式与招标技术要求和图样不一致的，应得到设计师和采购人确认，否则采购人有权要求中标人完全按照招标参数和图样制作。所有服务台、柜台、接待台的开孔、开槽应事先得到采购人确定，无条件满足采购人要求，费用包含在投标价内。

3.2未经采购人同意，不得将货物的制造扩散到第三方生产，一经发现，采购人将有权取消其中标资格并单方面终止合同，并保留追究其他经济赔偿的权利。

4.检验和试验：

4.1根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

4.2在生产制造期间，采购人有权在认为合适的时间到中标人制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，中标人应为采购人办理手续进入现场。在制造监制期间，有责任提供有关货物的各种数据，结构图和部件图的详细中文资料。

4.3主要部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由采购人认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给采购人。

5.包装要求：

5.1中标人交付的货物必须是全新的无缺馅的；中标人应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供产品的质量检验证明文件，并在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵委托人的现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标人征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标人承担。

5.2货物的防护及油漆：货物内、外表面应洁净。在投标时须提供所供货物的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

5.3所有货物应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

5.4货物的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

5.5货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；产品合格证及检验记录；安装操作与维修说明书及其他技术文档。

6.验收标准：

6.1产品验收的质量、技术资信标准按采购文件和报价文件，并满足国家、行业最新标准。

6.2验收结果符合合同要求。

在进行验收过程中发生的故障和隐患已被排除并得到采购人的认可。所有合同中规定的货物和资料都已提交。

6.3验收发现有与投标不符（采购人要求更改除外），存在不合格情况的，采购人有权每项扣除合同总价的5%，直至取消合同。

7.中标人应向采购人提供下列文件：

投标书中应附所投货物的样本资料；

检验记录，试验报告和质量合格证，以及出厂报告；

货物发运和装箱的详细清单；

按有关标准、规程规定应提交的技术文件、资料。

8.免费保修要求：

8.1免费质保期：▲验收合格并交付使用之日起至少2年。在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，提供快速的售后服务响应，对故障在4小时以内响应，24小时以内解决问题。如中标人未按约定提供售后服务的，采购人有权委托第三方维修，产生的费用采购人有权在质保金中直接扣除。

8.2质保期外，中标人须承诺提供终身服务。

9.备件供应：

9.1中标人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足正常使用需要。

9.2投标时提供推荐常用备件清单，并承诺优惠供货价格。
附件二       家居布置清单

	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	颜色
	单位
	数量
	图片

	
	14层
	
	
	
	
	
	

	1
	董事长办公桌
	2400*1850*760
	1.基材：均采用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级，握钉力强，吸水膨胀率低，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；
2.五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；抽屉配置密码锁，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底，
3.高档香槟金色拉手，内嵌超纤皮革装饰，质感高级；
4.桌面：桌面加厚至4cm，中密度纤维板基材，四周倒斜角处理，内嵌银丝梨木装饰；封边采用五底三面油漆封边工艺；线槽位镶嵌卡拉白色岩板，美观精致纹理清晰；写字位选用优质超纤皮革饰面；
5.桌架：钢制基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，黄金斜度造型，营造震撼视觉冲击，同时为桌架提供稳固支撑。
	自选
	张
	1
	[image: image2.png]




	2
	办公椅
	常规
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料未检出；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、内部：实木弯板，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
4、底座及机动：蝴蝶式底盘，性能优良；协强三级气杆，升降、倾仰，磨砂扶手支架，扶手接触面软包。
5、脚架：半径大尺寸电镀五星脚，直径大尺寸PU万向轮，质地坚硬。
	自选
	张
	1
	[image: image3.png]




	3
	桌前椅
	常规
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
[image: image4.png]


2、内部：实木弯板，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
4、脚架：电镀钢制弓形脚架，质地坚硬。
	自选
	张
	2
	

	4
	书柜
	2420*400*1900
	1.选用选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形，握钉力强，吸水膨胀率低，板材经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；
2.门框选用优质铝材框架，内嵌4mm茶色玻璃，铝框表面采用黑色亮光喷涂处理，历久弥新；
3.立柱采用香槟金色铝材，质感高级；
4.玻璃门分五层，层板采用9mm茶色钢化玻璃；木门分上下两层，上层配置挂衣杆，可挂置衣物，下层可放置鞋包等；中间分隔配置暖色光LED灯带，明暗相互辉映，错落有致质感高级。
	自选
	组
	1
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	5
	会议桌
	3600*1200*760
	1.选用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级，握钉力强，吸水膨胀率低，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；
2.桌面加厚至4cm，中纤板基材，四周倒斜角处理，内嵌银丝梨木装饰；封边采用五底三面油漆封边工艺；线槽位镶嵌卡拉白色岩板，美观精致纹理清晰；
3.桌架钢制基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，黄金斜度造型，营造震撼视觉冲击，同时为桌架提供稳固支撑。
	自选
	张
	1
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	6
	会议椅
	常规
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度[image: image7.png]


适中。
2、内部：实木弯板，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
4、脚架：电镀钢制弓形脚架，质地坚硬。
	自选
	张
	12
	

	7
	职员桌

（提供样品）
	1400*600*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。

2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面。

3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。

4、脚架：采用五边形脚，表面为静电粉末喷涂处理，转角电镀处理。

5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准 86 线盒孔，电源系统符合 3C 认证。                                                                                           6.活动柜：采用无拉手设计，抽屉内部采用一体吸附美缝工艺，同时采用暗把手设计，避免磕碰。

7、五金件:采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	100
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	8
	办公椅

（提供样品）
	650*580*1140~1220


	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料[image: image9.png]


符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中，带衣架活动头枕。

2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。

3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；

4、底盘：线控铝合金自载重底盘，升降，3挡锁定，椅座滑动功能。

5、椅脚：350#黑色尼龙赛道椅脚。（符合BIFMA标准）。

6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	100
	

	9
	矮柜
	1400*350*900
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	64
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	10
	矮柜
	2400*350*900
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶[image: image11.png]


合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	3
	

	11
	文件柜
	800*420*2000
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	70
	[image: image12.png]




	12
	主管桌
	1600*1600*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶[image: image13.png]


合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	11
	

	13
	办公椅

（与提供样品同款）
	650*580*1140~1220
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中，带衣架活动头枕。

2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。

3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；

4、底盘：线控铝合金自载重底盘，升降，3挡锁定，椅座滑动功能。

5、椅脚：350#黑色尼龙赛道椅脚。（符合BIFMA标准）。

6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	11
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	14
	桌前椅
	650*550*955~1035
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中。
2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；
4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位锁定调节，4mm 钢板冲压而成。
5、椅脚：注塑尼龙椅脚，半径 350mm。
6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	22
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	15
	文件柜
	1600*420*2000
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
[image: image16.png]


2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	12
	

	16
	洽谈桌
	2000*1000*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、功能特征：直边台面，台面与钢架之间悬浮10mm，带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒，内部预留标准 86 线盒孔。
6、五金件：优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	5
	[image: image17.png]




	17
	洽谈桌
	2400*1200*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、功能特征：直边台面，台面与钢架之间悬浮10mm，带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒，内部预留标准 86 线盒孔。
6、五金件：优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	1
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	洽谈桌
	3200*1400*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、功能特征：直边台面，台面与钢架之间悬浮10mm，带走线功能。预留隐藏式走线槽，带可掀开线面盒，内部预留标准 86 线盒孔。
6、五金件：优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	3
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	会议椅子
	650*560*1000
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中。
2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；
4、脚架：2.0厚度的A3钢材电镀弓形架。
	自选
	张
	52
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	沙发
	三人位
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙[image: image21.png]


发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、脚架：选用冷轧钢材、经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	自选
	张
	11
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	沙发

（提供样品）
	单人位
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、脚架：选用冷轧钢材、经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	自选
	张
	2
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	茶几
	1200*600*450
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》[image: image23.png]


标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	1
	

	23
	边几
	600*600*450
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用冷轧钢材，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
5、优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	12
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	休闲桌
	800*720
	1、台面基材：均采用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》[image: image25.png]


标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。
2、台面面材：面板可选双面贴A级优质实木木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	18
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	休闲椅
	565*590*840
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重[image: image26.png]


金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	44
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	会议桌
	7000*2000*760
	1、基材：均采用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。
2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金件：采用优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	米
	7
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	会议椅
	常规
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、内部：实木弯板，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
4、脚架：电镀钢制弓形脚架，质地坚硬。
	自选
	张
	24
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	接待台
	4200*900*1050
	1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量[image: image29.png]


≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；多层板抗菌性能符合JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板要求，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌等抗菌率>97%以上；
2、贴面：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
5、挡板：中间挡板采购人造大理石，文理清晰自然，坚固耐用。
	自选
	张
	1
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	书架
	3600*400*2000
	1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；多层板抗菌性能符合JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板要求，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌等抗菌率>97%以上；
2、贴面：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金配件：优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	组
	1
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	隔断书架
	5200*450*2000
	1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；多层板抗菌性能符合JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板要求，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌等抗菌率>97%以上；
2、贴面：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金配件：优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	组
	1
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	接待台
	4200*900*1050
	1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.015mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡·h）（72H）；多层板抗菌性能符合JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板要求，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌等抗菌率>97%以上；
2、贴面：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金配件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
5、挡板：中间挡板采购人造大理石，文理清晰自然，坚固耐用。
	自选
	张
	1
	[image: image32.png]




	32
	职员桌（与提供样品同款）
	1400*600*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品[image: image33.png]


中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N;板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。

2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面。

3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。

4、脚架：采用五边形脚，表面为静电粉末喷涂处理，转角电镀处理。

5、功能特征：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准 86 线盒孔，电源系统符合 3C 认证。                                                                                           6.活动柜：采用无拉手设计，抽屉内部采用一体吸附美缝工艺，同时采用暗把手设计，避免磕碰。

7、五金件:采用三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	张
	95
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	办公椅

（与提供样品同款）
	650*580*1140~1220
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中，带衣架活动头枕。

2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。

3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；

4、底盘：线控铝合金自载重底盘，升降，3挡锁定，椅座滑动功能。

5、椅脚：350#黑色尼龙赛道椅脚。（符合BIFMA标准）。

6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	95
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	矮柜
	1400*350*900
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥[image: image35.png]


0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	16
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	文件柜
	800*420*2000
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	38
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	主管桌
	1800*1800*760
副柜：
1800*480*712
	1、基材：均采用选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。及台面中密度纤维板斜边结合混搭设计。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、五金件 ： 采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5、斜边油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	11
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	办公椅

（提供样品）
	650*580*1140~1220
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中，带衣架活动头枕。

2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。

3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；

4、底盘：线控铝合金自载重底盘，升降，3挡锁定，椅座滑动功能。

5、椅脚：350#黑色尼龙赛道椅脚。（符合BIFMA标准）。

6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	11
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	桌前椅
	650*550*955~1035
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中。
2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；
4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位锁定调节，4mm 钢板冲压而成。
5、椅脚：注塑尼龙椅脚，半径 350mm。
6、椅轮：直径≥48mm 的聚丙烯（PP）脚轮。
	自选
	张
	22
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	文件柜
	1600*420*2000
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80*80*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。
5、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	11
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	洽谈桌
	2400*1200*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
5、脚架油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	2
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	会议椅子
	650*560*1000
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中。
2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；
4、脚架：2.0厚度的A3钢材电镀弓形架。
	自选
	张
	20
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	沙发
	三人位
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的[image: image43.png]


重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、脚架：选用冷轧钢材、经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	自选
	张
	11
	

	43
	沙发
	单人位
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、脚架：选用冷轧钢材、经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	自选
	张
	10
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	44
	茶几
	1200*600*450
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶[image: image45.png]


合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
5、脚架油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	6
	

	45
	边几
	600*600*450
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
5、脚架油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	12
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	46
	休闲桌
	800*720
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：选用金属下架、经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干 燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。
	自选
	张
	17
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	47
	休闲椅
	常规
	1、全新料PP胶背；坐垫弧度设计，贴合臀部；
2、脚架：采用金属下架，表面为静电粉末喷涂处理，转角电镀处理。

3、座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
	自选
	张
	40
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	48
	会议桌
	5200*2000*760
	1、基材：均采用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。
2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金件：采用优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	1
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	49
	会议桌
	4200*1600*760
	1、基材：均采用中密度纤维板，E0级标准，符合质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）符合要求；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。
2、面材：采用双面贴优质天然木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、五金件：采用优质连接件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	2
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	50
	会议椅
	常规
	1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛符合要求；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；禁用偶氮染料符合要求；可萃取的重金属铅、镉符合要求；游离甲醛含量符合要求；皮面柔软光泽度好，厚度适中。
2、内部：实木弯板，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
3、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
4、脚架：电镀钢制弓形脚架，质地坚硬。
	自选
	张
	50
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	51
	洽谈桌
	2400*1200*750
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶[image: image52.png]


合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、脚架：配全实木腿架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。
5、脚架油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均符合要求，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。
	自选
	张
	1
	

	52
	会议椅子
	650*560*1000
	1、靠背：采用优质网布饰面检测符合GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T3922-2013、GB/T3920-2008、GB18401-2010，GB/T17592-2011，其中甲醛含量符合B类要求，PH值4-7.5，色牢度达4级，无异味，可分解芳香胺染料符合要求，阻燃性能符合GB17927.1-2011且达I级，厚度适中。
2、座包海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、扶手：白色全新料加纤固定扶手；
4、脚架：2.0厚度的A3钢材电镀弓形架。
	自选
	张
	10
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	53
	更衣柜
	2400*550*2000
	1、基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥12MPa；内结合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.6MPa；握螺钉力：板面≥1000N；板边≥1000N，抗弯力强，不易变形。
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂。
4、五金：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	自选
	组
	1
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第五部分   评标原则及方法
根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规，结合本次所要项目名称的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，评标委员会对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，总分为100分；其中技术资信分70分，商务30分。即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一中标候选人和第二中标候选人。

五、评分细则

技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标供应商技术资信部分的最后得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标供应商综合实力
	根据投标供应商的知名度、企业荣誉、近三年（2020年、2021年、2022年）财务状况及主营业务收入等因素，综合比较评分；提供相关证明材料复印件加盖投标供应商公章。
	0-3

	2
	制造商认证
	制造商具有有效1S09001质量体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个符合要求认证证书得2分，最高6分；
备注：要求认证证书的认证范围必须包含办公家具类，提供认证证书复印件加盖投标供应商公章，认证范围不符合要求的不得分。
	0-6

	
	
	制造商具有中国环境标志产品认证书，认证证书具有6项投标产品时得1分，在6项的基础上每增加1项加0.5分，最高得2分。

备注：提供有效期内的相关认证证书复印件加盖投标供应商公章。
	0-2

	3
	制造商生产设备配置情况
	制造商提供核心专业生产设备和检验设备(如开料机、数控雕刻机、木榫机、喷漆设备、砂光机等相关设备)的购置发票及设备现场照片的复印件加盖投标供应商公章，综合比较评分，0-5分。
	0-5

	4
	投标产品技术指标、性能功能比较
	根据投标供应商提供的产品技术规格书、技术指标响应情况（供应商应针对采购产品一一分别说明），其中：

（1）针对投标产品整体性能的符合性、型号规格、款式等响应情况由专家综合比较打分，0-3分；

（2）主辅材料的材质、品牌、产地的符合性、先进性等由专家综合比较打分，0-3分。
	0-6

	
	
	（1）投标供应商提供所投产品同类成品2022年1月1日以来检测报告：

①沙发：GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.05mg/m³,苯释放量≤0.05mg/m³,甲苯、二甲苯释放量≤0.1mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³。完全符合上述要求的得2分，不满足的此项不得分；

②办公桌：符合GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.05mg/m³；苯释放量≤0.05mg/m³,甲苯、二甲苯释放量≤0.1mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³。符合标准要求的得2分，不满足的此项不得分；

③文件柜：符合GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.05mg/m³；苯释放量≤0.05mg/m³,甲苯、二甲苯释放量≤0.1mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³。符合标准要求的得2分，不满足的此项不得分；

④办公椅：符合GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.05mg/m³；苯释放量≤0.05mg/m³,甲苯、二甲苯释放量≤0.1mg/m³,总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³。符合标准要求的得2分，不满足的此项不得分；

⑤提供投标产品厂家的检测单位为省（或市）质量技术监督检测机构为其抽查产品“质量监督抽查”检测报告，其中有三年的甲醛释放量≤0.5mg/L的得0.5分，有四年甲醛释放量≤0.5mg/L的得1分，有五年甲醛释放量≤0.5mg/L的得2分，得分不累计，最高得2分。 
（2）提供2022年1月1日以来批准的原材料检测报告：
①刨花板：GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.124mg/m³，全符合评分要求得1分，否则不得分；                                     

②中纤板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量（1m³以上气候舱法）≤0.124mg/m³，(TVOC)释放率≤0.5mg/m².h(72h)。全符合评分要求得1分，否则不得分；                                     

③油漆：符合GB/T18581-2020要求，VOC含量（色漆）≤250g/L，VOC含量（清漆）≤300g/L，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg。全符合评分要求得1分，否则不得分；                                                                  ④超纤皮：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，其中游离甲醛≤75mg/kg；摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥20N；可萃取的重金属铅≤90mg/kg。全符合评分要求得1分，否则不得分；

⑤网布：符合GB/T18885-2020标准，其中甲醛含量（直接接触皮肤用品）＜75mg/kg、可萃取重金属未检出，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出。全符合评分要求得1分，否则不得分；
⑥高弹海绵：理化性能符合GB/T10802-2006标准，其中75%压缩永久变形≤8%；回弹率≥35%。全符合评分要求得1分，否则不得分；

⑦水基型胶粘剂：符合GB18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg。全符合评分要求得1分，否则不得分；

⑧气压棒：符合QB/T2280-2016标准，循环寿命≥5万次合格。全符合评分要求得1分，否则不得分；

⑨导轨：符合QB/T2454-2013标准，各项过载、功能、耐腐蚀性能合格，耐久性≥8万次合格,垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N。全符合评分要求得1分，否则不得分。
	0-19

	5
	交货及安装方案
	根据提供完善的交货及安装方案，方案可行性、方案步骤完整性、交货过程、交货周期长短、安装方案合理性等编制文本并加盖投标供应商公章，由专家综合比较评分，0-5分。
	0-5

	6
	样品评审
	根据办公椅样品的实用性、功能性、安全性、舒适性、主要材料质量、五金配件质量、颜色、外观情况、功能详细说明，由专家综合比较评分，0-4分。
	0-4

	
	
	根据职员桌样品的实用性、功能性、安全性、舒适性、主要材料质量、五金配件质量、颜色、外观情况、功能详细说明，由专家综合比较评分，0-4分。
	0-4

	
	
	根据沙发样品（单人位）的实用性、功能性、安全性、舒适性、主要材料质量、五金配件质量、颜色、外观情况、功能详细说明，由专家综合比较评分，0-4分。
	0-4

	7
	投标供应商售后服务认证能力
	（1）投标供应商提供符合《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011或CTEAS1001-2017评审标准，获得售后服务体系完善程度认证证书、获得CTEAS售后服务体系完善程度认证证书、获得CTEAS顾客满意度认证证书。每提供1个认证证书得1分，最高得3分。
	0-3

	
	
	（2）在质保期2年的基础上，每增加1年质保期得1分，最高得2分。
	0-2

	
	
	（3）提供详细完整的“包修、包换、包退”保障措施方案，对保障措施的合理性、完备性、得当性进行综合比较打分，0-2分。
	0-2

	
	
	（4）提供售后服务响应措施方案，对售后服务响应体系的合理性、完备性、优惠承诺进行综合比较打分，0-2分。
	0-2

	8
	投标供应商同类项目业绩
	投标供应商自2020年1月1日以来已完成的合同金额≥100万元(以验收时间为准)的家具项目，每提供一份家具项目业绩得1分，最高得3分。

备注：同时提供验收证明、中标通知书或合同的复印件加盖投标供应商公章，提供证明材料不全或不符合要求的不得分。          
	0-3


注：（1）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件或扫描件，须加盖投标供应商有效的公章。

（2）评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

（3）以上评标委员会评分时保留小数1位（四舍五入）。

（4）投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。


商务评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；

2.2有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时，其报价评分值为满分30分；

2.3其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评审基准价/投标供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）

2.4如投标供应商报价超过项目采购预算金额，其投标文件作无效标处理。

2.5所有投标供应商商务报价均超过项目采购预算金额，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

2.6本项目采购预算金额为194万元。
3.有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

国企采购活动现场确认声明书

温州市滨江建设投资有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：
本人经由                                   负责人          合法授权参加 温州家园3幢十四、十五层家具（项目编号：      ） 国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 (不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位 □与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （投标供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                                                    。
现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

我发现                                   投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2023年   月  日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱406216823@qq.com 。


