
“温未来”教育综合体项目自营场地翻修工程

编制说明

一、工程概况：“温未来”教育综合体项目自营场地翻修工程，地点位于浙江省温州百里西路复兴大厦10、12幢201室-4、201室-5、201室-6。施工面积750m2。
二、招标控制价编制依据：

招标文件。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）。

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

浙建建﹝2018﹞61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》。

浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。
浙建建﹝2025﹞320号《省建设厅关于我省2018版建筑安装工程安全文明措施费的通知》。
省、市有关工程造价的有关政策规定
三、清单编制说明：

（一）通用说明

本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。
本工程牵涉到的拆除、搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

所有的灯具、洁具清单仅描述材料名称及图纸参数，具体款式选型按甲方及设计要求，投标单位综合考虑报价，结算不再调整。

设备参数仅供参考，厂家可按照自己的型号报价，但应满足设计要求。

清单未标注参数的，厂家结合图纸配置需求，自行综合考虑报价。

本工程具体调试费由投标单位根据实际要求综合考虑，清单已列项的按清单列项报价，清单未列项的由投标单位自行考虑在相关设备报价内。

配管均已包含开槽（机械）、开洞（机械）、填补修复等内容。

各系统管道、风管、桥架等遇梁、交叉、碰撞需翻弯处消耗的工程量施工方自行考虑到各子目综合单价内，结算不再调整。

工程计量依据及做法说明

装饰部分：

塑胶地面和新做草坪由甲方自理，不计入本次预算。
安装部分：

电气系统中配电箱AL-1进线WDZB1-YJY-4*25+1*16暂按5米计入本次清单，结算按实调整。

电气系统中配电箱AL-2进线WDZB1-YJY-5*16暂按30米计入本次清单，结算按实调整。
电气系统中配电箱AL-3进线WDZB1-YJY-5*6暂按5米计入本次清单，结算按实调整。
消防工程不计入本次清单。
弱电工程本次仅计入管线，设备安装不计入本次清单。
材料品牌推荐表

	序号
	材料名称
	产地/品牌
	规格
	备注

	1
	配电箱及元器件
	正泰、德力西、人民电气
	
	


1、本工程的材料设备，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于或优于参考品牌的档次。
2、设计选用颜色与参考品牌型号不相符时，由投标单位在参考品牌相同系列型号中选择，投标时考虑颜色、规格、款式等调整因素并计入综合单价，若产品因颜色、规格、款式等存在价差的，今后不再调整。

3、在材料设备使用前十五天，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）经监理人及发包人确认后方可采购，技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计及材料设备的要求，否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。
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