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▲备注：采购文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为采购文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市市政工程建设开发公司履带式摊铺机项目的采购公告

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州市华信采购招标代理有限公司受温州市市政工程建设开发公司委托，就所需的履带式摊铺机项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

采购项目编号：WZCAF003
项目名称：履带式摊铺机
项目性质：国企采购委托代理（非政府采购）

采购方式：公开招标

采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

	序号
	项目名称
	主要采购内容及要求
	采购预算（万元）

	1
	履带式摊铺机
	采购履带式沥青摊铺机一台（额定功率≥135kw，基本摊铺宽度3m,能实现3-6m无级变化，最大摊铺宽度7.5m，最大摊铺厚度≥300mm，理论摊铺能力≥800T/h），带多探头非接触式平衡梁
	250


六、合格投标人资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。
7.本项目谢绝联合体投标。

七、报名、采购文件的获取、发售时间及地点等：

1.  报名时间：即日起至投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外，未购买采购文件的投标人拒绝参加投标)；
2.  采购文件获取方式：
（1）网上获取，请供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/），进入“政采云”平台进行申请采购文件获取（获取时需在政采云平台上传有效的营业执照复印件、供应商介绍信或法人代表授权书，以上资料加盖公章上传）。网上申请获取采购文件并通过代理机构审核后，请供应商将“政采云”平台获取采购文件成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱：1004714330@qq.com。代理机构经过审核后回复采购文件，并通知供应商将标书购买费汇入账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。
（2）现场或快递报名：未在“政采云”平台注册的供应商可通过现场或快递方式将书面报名资料寄送至采购代理机构地址，书面报名资料应至少包括供应商介绍信（法人代表授权书）、有效的营业执照复印件、供应商联系人、联系方式。

3.  采购文件售价(元)：人民币500元整(售后不退)

4.  采购文件获取方式：代理机构收到采购文件购买费后1个工作日内发送电子版。

5.  采购文件获取地址：温州市东游大厦1505室（新南亚大酒店对面）。
八、投标文件递交截止时间：2020年11月20日下午14:30整（北京时间）；

九、投标文件递交地点：温州市政务服务管理中心3楼收标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)。

十、开标时间：2020年11月20日下午14:30整（北京时间）；

十一、开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼。

十二、投标保证金及交付方式：

1.  投标保证金：人民币25000.00元 

2.  交付方式：电汇/转账

3.  投标保证金缴纳截止时间：2020年11月20日下午14:30整（北京时间）；
4.  投标保证金汇入账户：

户  名：温州市政务服务管理中心     

账  号：715000120196666999
     开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行

5 . 投标人缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，于采购文件规定的保证金缴纳截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据（建议提早一天去办理，以免出现无法及时开具收据的情况）。
十三、其他事项：

1. 本公告有效期自公告发布之日起5个工作日。
2. 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
3. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

十四、联系方式
采 购 人：温州市市政工程建设开发公司
联 系 人：余先生


联系电话：0577-88335275 
采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地    点：温州市东游大厦1505室（新南亚大酒店对面）

联 系 人：李先生

手    机：18906635515
联系电话：0577-88899629
采购监督管理部门：温州市城市建设发展集团有限公司纪检监察室（巡察办公室）

联系电话： 0577-88568926

温州市市政工程建设开发公司
温州市华信采购招标代理有限公司
2020年 10 月 30 日
温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市市政工程建设开发公司履带式摊铺机项目采购文件征求意见公示
公告发布日期：2020年 10 月 30 日
   温州市华信采购招标代理有限公司将于近期就温州市市政工程建设开发公司的履带式摊铺机进行公开招标。现将本项目采购文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。   

 一、征求意见范围：

    1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 

二、征求意见的回复

    各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2020年11月9日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市华信采购招标代理有限公司，同时将电子文档发送至以下信箱：150218722@qq.com。 
    联系人：李先生   联系电话：0577-88899629
    对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
 
温州市市政工程建设开发公司
温州市华信采购招标代理有限公司
2020年 10 月 30 日
第一部分   投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	履带式摊铺机

	2
	项目预算
	▲本项目采购预算为人民币贰佰伍拾万元整（¥2500000.00元），投标供应商的投标报价超过采购预算的，按无效标处理。

	3
	采购内容
	温州市市政工程建设开发公司履带式摊铺机采购。详见第六部分。

	4
	投标人资质格要求
	▲1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 本项目谢绝联合体投标。

8.不接受联合体投标。

	5
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	6
	踏勘现场
	□组织

(不组织

	7
	投标预备会
	□召开

(不召开

	8
	分包
	□允许

(不允许

	9
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	10
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	11
	投标保证金
	人民币贰万伍仟元整（￥25000.00），详见第10页，第5点。

	12
	递交投标文件地点
	见投标邀请函

	13
	开标时间和地点
	见投标邀请函

	14
	开评标程序
	密封情况检查(开启技术资信标、商务（价格）标(资格性审查(技术资信标评审(商务（价格）标评审(提交评审报告

	15
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。

	16
	知识产权
	1、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
2、投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
3、投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
4、投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

	17
	核心产品
	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。

	18
	投标文件拒收条款
	详见采购文件第12页，第4点。

	19
	投标文件无效标条款
	详见采购文件第14页，第6点。


一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》相关国企采购规定组织和实施。

2. ▲合格投标人
2.1. 具有独立承担民事责任的能力；

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5. 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目谢绝联合体投标。

3.   投标人代表
3.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。
4.   投标费用
4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.   投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的，否则其投标将被拒绝。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
3.   投标文件的构成：
3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标部分组成
	序号
	内容（▲序号1，2.1-2.6项必须提供，否则按无效标处理。）

	资信部分

	1
	投标函（附件一）

	2
	资格证明文件（附件四）

	2.1
	法定代表人身份证明（附件四-1）

	2.2
	法定代表人授权书（附件四-2）

	2.3
	投标人企业法人有效营业执照副本（复印件加盖单位公章）

	2.4
	投标人的资格声明（附件四-3）

	2.5
	无重大违法记录声明书（附件四-4）

	2.6
	投标人近二年依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖单位公章）

	2.7
	投标人认为需要提供的其他资格证明文件（复印件加盖单位公章）

	技术部分

	1
	商务条款、技术规格偏离表（附件五）

	2
	货物成套供货清单（附件六）

	3
	所投产品的品牌、主要技术、配置、性能的详细描述及各项证明材料（复印件加盖单位公章）

	4
	供应商综合实力（附件七）

	5
	售后服务（附件八）

	6
	质保期及交货期（附件九）

	7
	同类项目业绩一览表（附件十）

	8
	根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。


3.1.2商务（价格）标部分组成
	序号
	内容（▲序号1-2项必须提供，否则按无效标处理。）

	1
	投标报价一览表（附件二）

	2
	投标分项报价表（附件三）


3.2  投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

3.3   ▲投标人可在投标文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。
4.   投标报价
4.1  ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

4.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4▲采购采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7   最低报价不能作为中标的保证。
5.   投标保证金
5.1  投标人须提供由投标人公司汇出的投标保证金：人民币贰万伍仟元整（￥25000），否则采购人将不接受其投标。
5.2  投标保证金应以转账或电汇的形式从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。投标保证金按以下开户银行及帐号汇入：

户  名：温州市政务服务管理中心

      账  号：715000120196666999
      开户行：温州银行股份有限公司鹿城支行

5.3  供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，于采购文件规定的保证金缴纳截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据（建议提早一天去办理，以免出现无法及时开具收据的情况）。
5.4  中标人的保证金在其与采购人签订了采购合同并递交一份至采购代理机构备案后5个工作日内无息退还，未中标人的保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。供应商在收到“政采云”平台的项目保证金退付通知后，携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有结算窗口确认章）和供应商开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金结算窗口办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易受理区，温州市公共资源交易中心温州银行窗口，曹绿如，电话0577-88531906），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险。

5.5  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期
6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
7.   投标文件的签署和规定
7.1  投标人应提供技术资信标、商务（价格）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记
8.1  投标人必须将投标文件的“技术资信标”和“商务（价格）标”分开密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人单位公章或由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。
8.2  合同等原件资料按照8.1款要求密封。

8.3  如果投标人未按上述要求密封或加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件或拒收或提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前送达到招标文件指定的收标地点，同时递交合同等原件资料、投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

2.   投标文件的签收

     采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。
3.   投标文件的补充、修改和撤回

     投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
4. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的投标文件；

（3）由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

（4）仅以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性
2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。
3.   开标、评标
3.1  采购人或采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”、“商务（价格）标”，开标时邀请投标人参加。参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
3.2  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。投标人代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

3.2  投标人不足3家的，不得开标。
3.3  开标时，由采购人或采购代理机构负责记录并签字确认，存档备查。

3.4  资格性审查

     采购代理机或评标委员会构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及其他资格证明及投标保证金进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。
3.5  符合性审查

     评标委员会依据法律、法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.6  投标文件评审

     评标委员会根据采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术资信和价格评估，综合比较与评价，并按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。
4.   投标文件的澄清

4.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.   投标价格修正

     评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第4点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6. ▲评标委员会认定投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（7）法律、法规和采购文件中规定的其它无效情形。
7.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8．  推荐中标候选人

8.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选人。

8.2  评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

9.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

10.  评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。

11.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在温州市城市建设发展集团有限公司官网、温州国企采购平台、浙江政府采购网上公布中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。
3.   中标通知书
3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。
3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。
4.   签订合同
4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。
4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
4.5  拒签合同的违约责任
中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5.   合同履行时更改采购数量的权力

     合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.   质疑与投诉

6.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.2  采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.4  采购监管部门：温州市城市建设发展集团有限公司纪检监察室（巡察办公室），联系电话：0577-88568926。

7.   采购代理服务费
7.1▲本项目采购代理服务费一次性收取人民币玖仟柒佰元整（￥9700.00），由最终中标供应商在领取中标通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。
7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

帐  号：201000070286023

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部林女士（0577-88899199）。

第二部分   合同通用条款

1.   定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。即：货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.   标准
2.1  本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.   专利权

3.1  卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求
4.1  除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.   装运标记

5.1  根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.   交货方式

6.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2  在现场交货条件下，卖方在货物发运前 5 天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3  如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.   付款方式

     见合同特殊条款。
8.   技术文件和资料

8.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第六部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。
8.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除履约保证金。
9.   质量保证

9.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的设备而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
9.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.3  货物质量保证期

     见合同特殊条款。

10.  卖方履约延误

10.1 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4 所有提供的设备交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

11.  误期赔偿费
11.1 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.  不可抗力
12.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.  税费

13.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.  违约终止合同

14.1 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.  履约保证金的罚没

15.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3 卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将不予退还。

16.  双方责任

16.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

16.2 卖方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.  争端的解决

17.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.  转让和分包及产品不可替代

18.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2 产品不可替代。卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.  合同生效及其他

20.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2 本合同壹式伍份，双方各执贰份，具有同等效力。另递交一份于采购代理机构备案。
20.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分   合同特殊条款
一． 交货时间和地点

1.   安装、交付使用时间：合同签订后30日历天内交付使用。
2．  安装、交付使用地点：买方指定地点。
二． 到货、安装、调试和验收

1.   到货 

卖方必须在合同规定的时间内完成货物的供货。货物到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止。

2.   安装
2.1  货物到达买方指定地点后，卖方应按买方规定的日期指派工程技术人员对货物进行安装调试，直至通过验收。货物的安装调试及现场培训应在合同规定的期限内完成。
2.2  设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对货物的安装质量进行监督。

3.   调试
货物安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术参数进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器对货物进行功能 、性能测试，卖方负责所需的一切费用。

验收

货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除），并经相关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

5.   若因卖方产品质量或安装技术问题导致货物二次验收都不合格，买方有权选择退货，并保留向卖方索赔的权利。

6.   卖方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。
三． 技术文件资料的交付

1．  货物交货的同时应提供下列资料：

1.1  随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单（如有）

1.2  相关的检验检测报告、合格证书、产品说明书、技术资料、操作手册、检修保养手册等技术资料。

1.3  电气原理图，各系统功能及设备制作、安装说明。

四． 货物质量保证和标准

1.1  保修期：整机保修免费质保期≥1年（另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行）。从设备验收合格之日起计算，投标人可自报质保期。在质保期内，中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏，不承担任何责任，但是可收取一定的成本费用予以维修。

1.2  投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

1.3  投标人要对整机质量负责，无论零部件是标配或选配。
2．  货物的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

3．  凡需国家强制性认证或节能环保认证的产品、需提供国家权威部门出具的证书和认证标志。

五． 技术服务和人员培训

1.   维修技术服务。出现质量问题而买方无法自行解决的，卖方在接到买方的维修电话或传真通知后30分钟内作出响应，电话沟通无法解决的，卖方维修人员应在24小时内到达现场进行维修（包括更换零部件），排除故障，重大质量问题一时无法解决的，卖方应提出解决问题的应急处理预案。提供7×24小时电话咨询服务。

2．  合同规定的期限内，卖方应派遣有经验的工程技术人员在安装调试现场对买方指派人员进行操作和保养培训，使其能独立操作、维护、包养。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入投标总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。

3．  质保期内，卖方需免费提供每年不少于2次的回访维护保养。

4．  质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价的终身维修和产品维护保养。

六． 付款方式与结算

在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额10%的履约保证金，如不提供，买方有权拒签合同。合同签订后所投设备运抵现场完成全部安装、调试；经买方验收合格后15天内支付至合同价款的90%并且无息退还履约保证金（卖方必须开具合同金额100%的正规有效的税务发票）；剩余的合同总价款的10%作为产品质量保证金，质量保证期满后无质量问题15天内一次付清。
第四部分   合同格式
温州市市政工程建设开发公司采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标           为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

    下列文件构成本合同的组成部分：

   （1）合同通用条款、合同特殊条款
   （2）中标通知书

   （3）投标分项报价表

   （4）技术规格、商务条款偏离表

   （5）投标技术和服务响应方案

   （6）合同补充条款或说明（如有的话）

   （7）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
3． 货物和数量

   本合同提供的服务内容及要求（详见第六部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为人民币          元整（￥       元）。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、投入使用时间及验收时间   

本合同的付款方式、投入使用时间及验收时间在合同主要条款中已规定。

6． 合同生效

       本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

        全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间：                               时间：

第五部分   附   件

附件一 投标函

投 标 函

致：温州市市政工程建设开发公司
根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的“技术资信标”【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务（价格）标”【正本壹份，副本肆份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                                   投标人名称                          
                                   公章                                    
                                   投标人代表（签字）：                  
                                   日期                                     

附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                  项目编号：

	项目名称
	投标报价
	质保期

	
	小写：￥
	

	
	大写：人民币
	


说明：1.投标报价栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

2.投标报价包括：包含货物的供货、税金、运输、装卸、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

附件三 投标分项报价表

投标分项报价表
采购编号：                                             （价格单位：人民币元）
	项目
	货物名称
	品牌型号规格、产地
	制造厂商名称
	数量
	出厂单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	

	培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	其他相关费用
	

	合计总价
（应与开标一览表中投标总价相一致）
	


备注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应采购文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
投标人全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月  日
附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日

经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标人名称）的法定代表人
特此证明

投标人：                        （盖单位章）
日期：        年      月       日
附：法定代表人身份证明

	法人代表身份证复印件

（粘贴处）


（2）法定代表人授权书

温州市市政工程建设开发公司：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                

    代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

           投标人全称（公章）：

           日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

	授权代表身份证复印件

（粘贴处）


职务：

附：授权代表身份证明
（3）投标人的资格声明
	单位名称
（公章）
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	批准部门
	
	批准文号
	

	单位性质
	
	开户银行及帐号
	
	注册资金

（万元）
	

	ISO9001质量管理体系认证
	
	证号
	
	发证单位
	

	ISO14001环境体系认证证书
	
	证号
	
	发证单位
	

	职业健康安全管理体系认证证书
	
	证号
	
	发证单位
	

	2015年以来所获奖项
	

	联系人
	
	电话
	
	传真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	中级职称
	
	持证安装人员
	

	
	单位主要行政和技术负责人员

	
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业
	从业年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


附企业营业执照、资质证书等相关证书复印件（加盖单位公章）
（4）无重大违法记录声明书
温州市市政工程建设开发公司：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录，符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！
投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日  

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。
附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：
	内   容
	采购文件

条目
	采购文件

规格要求
	投标文件

对应规格
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术规格
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：      年     月    日

附件六 货物成套供货清单

货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

	序号
	名  称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	产地
	制造商
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖章）：

                                                授权代表（签名）：

                                                日  期：     年    月    日

附件七 供应商综合实力
供应商综合实力

	


投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

附件八 售后服务

售后服务
	


  注：请供应商根据评分内容，描述该方案设计。

表格为参考格式，供应商可自拟格式进行描述。
投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

附件九 质保期及交货期
质保期及交货期
项目名称：                                                 项目编号：

	


投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

附件十 同类项目业绩一览表

投标人自2017年1月1日同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

	序号
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.  根据评标原则提供同类项目业绩证明。
投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

第六部分  采购内容及要求

一、相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   本项目为交钥匙工程，投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
4.  ▲本项目采购预算为人民币贰佰伍拾万元整（¥2500000.00元），投标供应商的投标报价超过采购预算的，按无效标处理。
采购内容及技术要求

采购清单

	序号
	货物名称
	数量
	采购预算（万元）

	1
	履带式摊铺机
	1台
	250


技术规格、要求

	序号
	技术规格、要求

	1
	本设备主要用于普通公路、高速公路、机场等修筑及市政道路养护中沥青混合料基层、面层以及各级配碎石材料的摊铺。

	2
	摊铺宽度:　

	2.1
	基本摊铺宽度：≥3m

	2.2
	▲液压伸缩部分最大摊铺宽度：≥6m

	2.3
	▲最大摊铺宽度：≥7.5m

	3
	最大摊铺厚度：≥300mm

理论摊铺能力：≥800T/h

	4
	料斗

	4.1
	料斗容量：≥7m³，料斗侧壁液压升降

	4.2
	料斗打开宽度：≥3.2m

	4.3
	料斗长度：≥2.4m

	4.4
	接料高度：≤550mm（料斗中心）

	5
	摊铺速度范围：≥0-25m/min，无级变化

	6
	行驶速度范围：≥0-4.5km/h，无级变化

	7
	摊铺予压密实度：≥85％

	8
	发动机：知名品牌（由投标商自行填写）

	8.1
	形式:水冷柴油发动机

	8.2
	▲额定功率：≥135KW

	8.3
	柴油箱容积：≥300升

	8.4
	配置过载报警保护装置

	8.5
	排放满足：EPA3/COM 3a标准或更优

	9
	▲行走方式：履带式。履带板为分体组装式

	10
	刮板输送器:　

	10.1
	左右刮板输送器应为独立液压驱动，并能短时间反转

	10.2
	能够根据料位传感器实现全自动比例控制，同时也可实现手动控制。

	11
	螺旋布料器：　

	11.1
	直径:≥400mm 

	11.2
	左、右螺旋布料器和左、右刮板输送器为独立液压驱动，有料位控制装置，可实现全自动比例调节，具有多种速度可调，有自动与手动模式转换，可实现手动控制。螺旋布料器的离地高度可调节，调节范围≥15cm

	12
	熨平板: 型号、规格及数量（由投标商自行填写）

	12.1
	配置振动器、振捣器，振动频率能够实现无级可调，振捣器的夯锤具有被加热装置，能够实现夯锤加热。

	12.2
	液压伸缩式，伸缩部分的高度应能够单独调节。

	12.3
	拱度范围：-2.5%～+4.5%

	12.4
	▲加热方式：电加热，能够实现利用自身装备加热，加热装备具有管理系统，能够根据加热温度合理调节加热装备功率输出，以节约能源。

	12.5
	应装备熨平板助力功能。熨平板具有浮动、锁止、助力功能。

	12.6
	边控盒上应配备显示器。 

	13
	操控系统：

	13.1
	配双驾驶座椅，且驾驶座椅能够移动到机身外侧，以便于观察。

	13.2
	控制面板能够侧移到机身任一侧，安装位置能够调节，与摆出的座椅成同一角度，便于机手观察。

	13.3
	控制面板上配显示器，能够通过显示器设定、修改、查找参数及信息，并能够诊断故障。显示器具有摊铺机工作参数设定与修改、信息记录与查找、故障诊断与显示等功能。

	13.4
	电子管理系统：操作菜单用中文或图形显示

	13.5
	控制面板应为模块化设计，一旦某部分损坏后，可以单独更换，而不必更换整个控制面板。

	13.6
	摊铺完工时，能够储存下所有当前设置。工地调车后，重新开始摊铺时，这些设置能够自动恢复。

	13.7
	纵向找平装置为接触式数字控制装置

	13.8
	光线暗淡时，机手控制面板自动照明，便于夜间施工。

	14
	其他装置

	14.1
	润滑方式：输送器和螺旋布料器带有全自动中央集中润滑。

	14.2
	各液压系统都有独立的液压泵和压力检测点；并保证工作中不漏油；并配过压保护装置。

	14.3
	正常工作油温不得大于80度，超极限油温有自动保护系统。

	14.4
	装备液压折叠式遮阳棚及发动机隔音装置。

	14.5
	排气尾管应能够与遮阳棚一起折叠，运输时不必单独拆卸。

	14.6
	工作灯应不少于4个、装备安全灯及安全装置等须满足夜间施工要求。

	15
	平衡梁：36束

	16
	其他要求：

	16.1
	发货时，卖方应提供下述资料：

	16.1.1
	如是原装进口机器的海关报关证明及原产地证明材料。

	16.1.2
	机器操作手册、保养手册、安全手册、常用故障代码手册、整机零件图册、液压原理图、电气原理图等资料

	16.1.3
	产品合格证。

	16.1.4
	配套总成及工作装置的操作手册（配原理图）

	16.1.5
	随机备件清单。

	16.1.6
	▲书面承诺提供发动机、液压、电气等原理图及维护保养手册。

	16.1.7
	设备到货后，卖方应派有关技术人员对买方机手进行技术培训。

	16.2
	卖方邀请买方不少于3名技术人员到厂家进行为期14天的技术培训，费用有卖方承担。

	17
	提供的设备必须备齐专用工具和其他生产上需要的辅助器具并提供清单，提供的设备必须配备两年用备件和易损件并提供清单及所投设备样本。

	18
	投标人按标配列出主要性能参数表及配置清单,并注明各主要部件或总成的品牌与产地。

	19
	投标人认为其它必要的功能和配置，并简述对所投产品的特点和相应的技术优势。

	20
	提供近三年所投机型的销售业绩。所投机型指摊铺机的行走方式、熨平板结构形式、摊铺宽度、熨平板加热方式、数字化控制系统等主要性能不得有偏差。


 其他要求

1.   对于低于原厂商对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论谈判文件对此有无明确规定，供应商都必须在谈判响应文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

2. ▲技术规格及要求中带“▲”并加下划线的参数为实质性条款，投标供应商所投机械设备该类参数不可负偏离。技术规格及要求中所列的参数仅仅为所需机械设备的基本要求，投标供应商有义务完成所投机械设备的详细技术参数描述。否则，一旦出现所投设备在技术、功能上存在缺陷，采购人将否决其投标。
3. ▲投标供应商所提供的产品必须符合国家规定的强制标准和认证。
4.   交货时间：合同签订后30日历天内。

5.   验收：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、空运转及负荷运转等试验，对于采购人认为不必检查的项目，中标供应商应提供合格证明。验收合格后，方予交货。

6.   售后服务保障要求：

6.1  保修期：整机保修免费质保期≥1年（另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行）。从设备验收合格之日起计算，投标人可自报质保期。在质保期内，中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏，不承担任何责任，但是可收取一定的成本费用予以维修。

6.2  投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

6.3  投标人要对整机质量负责，无论零部件是标配或选配。
7、  具体付款方式详见第三部分“合同特殊条款”


第七部分   评标原则及方法
根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

首先由投标人代表检查“技术资信标”、“商务（价格）标”的密封情况，确认无误后开启“技术资信标”、“商务（价格）标”，采购代理机构人员对各投标人的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，评标委员会对合格投标人的商务（价格标）进行审查，采购代理及机构根据综合评审结果，提交评审报告，并对各供应商得分情况进行现场公布。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌、型号相同的，按前款规定处理。
四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标候选人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

	序号
	评分内容
	分值范围(分)
	A档
	B档
	C档

	（一）技术部分（34分）

	1
	根据设备的配置及功能、技术性能、质量的优劣综合评定打分
	投标产品的先进性、配套合理性
（对各投标产品进行比较、评价打分）
	0-6
	6-4.1
	4-2.1
	2-0

	
	
	根据各投标人所投产品参数进行横向打分


	发动机配置参数及品牌
	0-5
	5-3.5
	3.4-2.1
	2-0

	
	
	
	行走驱动系统
	0-5
	5-3.5
	3.4-1.7
	1.6-0

	
	
	
	熨平板系统
	0-5
	5-3.5
	3.4-1.7
	1.6-0

	
	
	
	平衡梁配置参数及品牌知名度、产地、市场认可度等酌情打分
	0-3
	3-2.1
	2.0-1.1
	1-0

	
	
	
	刮板输送器与螺旋布料器
	0-5
	5-3.5
	3.4-1.7
	1.6-0

	
	
	
	评审专家根据投标文件其他各项参数酌情打分（除标▲号参数以外）
	0-5
	5-3.5
	3.4-2
	1.9-0

	（二）资信部分（36分）

	2
	品牌（通过的相关资质、市场知名度、信誉度、市场用户认可度）。
	0-5
	所投产品通过认证资质（0-2分）。
市场知名度、信誉度、市场用户认可度（进行综合评估0-3分）

	3
	投标供应商在行业中的经营规模、资质、财务指标、资信等级、市场商业信誉、质量管理体系等情况
	0-5
	5-3.5
	3.4-1.7
	1.6-0

	4
	售后服务

1）针对本项目的售后服务网点的技术、人员、备品备件配备情况等（2分）
2）故障响应修复时间方式及保障措施（2分）

3）对采购人的培训计划（1分）
	0-5
	5-3.5
	3.4-1.7
	1.6-0

	5
	整套质保期情况

本次招标质保期为1年，满足招标要求的不得分，每增加半年的得1分，最高得4分
	0-4
	根据质保期的年限评定

	6
	工期情况

本次安装、交付使用时间为30日历天，刚好满足招标要求的不得分，每提前5天得1分，最高得3分
	0-3
	根据工期的时间评定

	7
	投标人销售业绩。提供2017年1月1日至今所投机型设备销售业绩，每提供有效销售业绩一份得0.5分，得满为止。
	0-8
	须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，无提供证明材料不得分。

	8
	投标供应商提供的对采购人有价值的优惠条件。
	售后服务及配件的优惠
	0-3
	3-2.1
	2.0-1.1
	1-0

	
	
	供应商提供的其他优惠
	0-3
	3-2.1
	2.0-1.1
	1-0


2.   价格评分（30分）：

2.1  满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在温州市城市建设发展集团有限公司官网、温州国企采购平台、浙江政府采购网上发布，在发布中标结果的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。
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