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[bookmark: _Hlk10719563][bookmark: _Hlk10921265][bookmark: _Hlk12290751]温州市城发集团所属温州市市政工程建设开发有限公司关于胶轮压路机项目（自主）的采购公告
根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，浙江国际招投标有限公司受温州市市政工程建设开发有限公司的委托，就胶轮压路机以公开招标方式进行国有企业自主采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。
1、 采购项目编号：WGSS-CFJT-Z-2023036
2、 项目名称：胶轮压路机
3、 项目性质：国企采购（非政府采购项目）
4、 预算金额：50万元
5、 采购内容（内容、用途、数量、简要技术要求等）：
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要技术要求、用途

	1
	胶轮压路机
	1
	台
	50
	本次采购胶轮压路机一台，轮胎前五后六，标配360全息高清倒车可视影像及报警系统，轮胎洒油洒水公用一个喷头。喷头有保护罩防止油水飞溅。具体采购内容及要求见采购文件相关部分。


6、 [bookmark: B09_招标内容]投标人资格要求：
[bookmark: _Hlk13729147]1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，违反该款规定的，相关报价均无效；
3、至本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；
4、本项目不接受联合体投标。
7、 [bookmark: _Hlk3381632][bookmark: _Hlk516555339]发售采购文件时间及地点
1、报名时间及采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标）；
2、购领采购文件地址：鉴于目前疫情形势，本项目暂不接受现场获取采购文件；
3、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；
4、报名方式、购买标书及注意事项：
网上报名（政采云报名）：请供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“政采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），（操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（将缴纳报名费凭证、开票信息）等资料发代理机构电子邮箱1826066763@qq.com）并联系采购代理公司审核。标书款汇入账户信息：
单  位 名 称：浙江国际招投标有限公司
开  户 银 行：工商银行杭州市武林支行
账        号：1202021209906782015
8、 投标文件递交截止时间、开标时间及地点：
[bookmark: B23_谈判响应文件提交截止日期]1、投标截止时间：2023年5月18日下午14时30分(北京时间，下同)。
2、投标文件提交地点：浙江省温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室
[bookmark: B26_谈判时间日期]3、开标时间：同投标截止时间。
4、开标地点：浙江省温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室
9、 投标保证金及交付方式：
[bookmark: B29_谈判保证金]投标保证金：人民币5000元整，采用银行转账形式。保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。要求用投标人在政采云登记的银行账号缴纳报价保证金，且以保证金缴纳时间以到账时间为准。
户名：政采云有限公司
开户银行：中国农业银行杭州西湖支行
账号：190001010400276210000003884
10、 其他事项：
[bookmark: _Hlk3382472]1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；
2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。
3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。
4、温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
5、供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。
11、 联系方式
采购人：温州市市政工程建设开发有限公司
地 址：温州市锦绣路宏嘉大厦三楼
联系人：赵女士 
联系电话：0577-88335275
采购代理机构名称：浙江国际招投标有限公司
联系人：冯先生
联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com
质疑联系人：易先生，联系电话：15305718087
地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室
监督部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会
业务联系人：赵女士 联系方式：0577-88335275
公司监察联系人：戴先生 联系方式：0577-88313905
集团业务举报联系人：王女士 联系方式：0577-88565186
集团纪检举报联系人：胡先生 联系方式：0577-8856898

温州市市政工程建设开发有限公司 
浙江国际招投标有限公司
[bookmark: _Hlk12290785][bookmark: _Toc491780522]2023年4月26日


温州市城发集团所属温州市市政工程建设开发有限公司关于胶轮压路机项目（自主）征求意见公示

浙江国际招投标有限公司受温州市市政工程建设开发有限公司的委托，就胶轮压路机（自主以公开招标方式进行国企采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。
一、征求意见范围：
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 
二、征求意见的回复：
各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2023年5月4日上午11:00前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱1826066763@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招投标有限公司。
联系人：易先生，联系电话：15305718087。
对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
三、附本项目采购文件
温州市市政工程建设开发有限公司
浙江国际招投标有限公司
2023年4月26日


[bookmark: _Toc223717603][bookmark: _Toc227489886][bookmark: _Toc227057032][bookmark: _Toc215415529][bookmark: _Toc216667819][bookmark: _Toc223933220][bookmark: _Toc219538612][bookmark: _Toc218041725][bookmark: _Toc491780523][bookmark: _Toc217460684][bookmark: _Toc227056845]第一部分 投标人须知及投标人须知前附表
[bookmark: _Toc401243876][bookmark: _Toc433729304]投标人须知前附表
本投标人须知前附表是对投标人须知补充和说明，如不一致，以投标人须知前附表为准。
	序号
	条款名称
	编列内容

	1 
	项目名称
	胶轮压路机

	2 
	采购编号
	WGSS-CFJT-Z-2023036

	3 
	采购人
	采购人名称：温州市市政工程建设开发有限公司
联系人：赵先生
联系电话：0577-88335275

	4 
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江国际招投标有限公司
代理机构地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室
联系人：冯先生
联系方式：13857723185，邮箱：1826066763@qq.com

	5 
	采购内容
	本次采购胶轮压路机一台，轮胎前五后六，标配360全息高清倒车可视影像及报警系统，轮胎洒油洒水公用一个喷头。喷头有保护罩防止油水飞溅。具体采购内容及要求见采购文件相关部分。

	6 
	预算金额
	▲本项目采购预算为人民币50万元，投标报价超过采购预算的，作无效标处理。

	7 
	交货期
	合同签订后30日历天内交货。

	8 
	投标人资格要求
	见采购公告中的要求

	9 
	是否接受联合体投标
	不接受

	10 
	踏勘现场
	不组织

	11 
	投标预备会
	不召开

	12 
	投标人对采购文件提出澄清疑问
	询疑截止时间：2023年5月4日上午11时之前
询疑文件提交：澄清文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱1826066763@qq.com

	13 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	14 
	是否退还投标文件
	否，证照、证件和证明文件原件除外

	15 
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标人须知条款“23.投标文件的澄清”

	16 
	投标有效期
	投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。

	17 
	投标保证金
	见采购公告内容

	18 
	投标文件份数
	1）提供技术资信标一式五份，正本一份，副本四份；
2）提供商务（报价）标一式五份，正本一份，副本四份。

	19 
	投标文件递交截止时间及地点
	投标文件递交截止时间：2023年5月18日下午14时30分
递交地点：浙江省温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室

	20 
	开标时间
和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：浙江省温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室

	21 
	开评标程序
	1.宣布开标纪律；
2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场；
3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
4.密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况；
5.开标顺序：投标人送达投标文件的顺序；在开标室里先开启技术资信标，再送达评审室评审。技术资信标评审结束后，再开启商务报价标；
6.确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、核对人当场签字确认。
7.宣布开标结束。
8.投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	22 
	评标委员会
的组建
	评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数。

	23 
	中标通知书及合同备案
	（1）中标人须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。
（2）合同签订后，中标人应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：1826066763@qq.com。

	24 
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金（转账形式）
履约担保的金额：合同价的10%。
须按规定向采购人一次性提交履约保证金。

	25 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。

	26 
	注意事项
	1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准；
2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”；
3、本采购文件涉及的货币为“人民币”

	27 
	其他注意事项
	如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容时，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出澄清疑问。




投标人须知
一、 说明
1. 本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规组织和实施的。本项目采购公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州市城市建设发展集团有限公司网https://www.wzcfjt.com/）（以下简称“项目采购公告发布的网站”）同时发布。采购人和采购代理机构：见投标人须知前附表。
2. 合格的投标人：以本项目采购公告及投标人须知前附表表述为准。
3. 投标人代表
指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
4. 现场勘察及投标费用
5.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场、召开标前会。
5.2  为了便于编制投标文件，投标人自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。
5.3  在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
5.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc207609182][bookmark: _Toc216667821][bookmark: _Toc227057034][bookmark: _Toc205877558][bookmark: _Toc209261366][bookmark: _Toc223717605][bookmark: _Toc209332634][bookmark: _Toc227489888][bookmark: _Toc223933222][bookmark: _Toc215415531][bookmark: _Toc218041727][bookmark: _Toc219538614][bookmark: _Toc227056847][bookmark: _Toc209251128][bookmark: _Toc209261433][bookmark: _Toc205005287][bookmark: _Toc214365791][bookmark: _Toc205877453][bookmark: _Toc210879709][bookmark: _Toc204491318][bookmark: _Toc209250720][bookmark: _Toc204578576][bookmark: _Toc205004969][bookmark: _Toc205703103][bookmark: _Toc217460686]
二、 采购文件
5. 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。
6. 采购文件的澄清
7.1  	投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标人须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，截止期后的询疑将不予受理、答复。如果采购文件询疑截止时间前未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。
7. 采购文件的修改
8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.2  采购文件的澄清修改将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标人。
8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。
8.4	本项目投标人均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。
8.5  在采购文件规定的询疑、质疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标人不得对采购文件及其补充文件提出询疑或质疑。
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三、 投标文件的编制
8. 投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
9. 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
10. 投标文件的构成：
11.1 投标文件由技术资信标、商务（报价）标二部分构成：
（1）技术资信标
	序号
	内  容
	备注

	1)
	投标函
	附件一

	2)
	技术规格、商务条款偏离表
	附件二

	3)
	▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）：
	附件三

	（1）
	法定代表人授权书
	附件三（1）

	
	法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供）
	附件三（2）

	（2）
	企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）
	

	（3）
	投标声明书
	附件四

	（4）
	参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写
	

	（5）
	至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。
	

	4）
	设备成套供货清单
	附件五（1）

	
	随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单
	附件五（2）

	5）
	胶轮压路机参数配置响应表，并附胶轮压路机宣传样本或能够证实投标设备技术参数和性能的有效证明文件（须与实际胶轮压路机相符）
	附件六

	6)
	投标人2019年1月1日至今同品牌胶轮压路机销售业绩（提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，时间以落款时间为准）
	附件七

	7)
	售后服务等承诺
	附件八

	8)
	投标人需要提供的其他文件和说明
	


技术资信标说明：
1）投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。
2）投标文件中应承诺：投标人所提供的服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。
3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。
4）投标人可在采购文件中对采购服务/货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。
（2） 商务（报价）标
	序号
	内  容
	备注

	1)
	开标一览表
	附件九

	2)
	投标分项报价表
	附件十



11.2  投标文件格式
1) 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，▲须将技术资信标装订成册，并密封包装于技术资信标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），须将商务（报价）标装订成册，并密封包装于商务（报价）标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），否则其投标将被拒绝。
2) 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。
3) 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订。
11. 投标报价
12.1 ▲投标报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，即货物的采购供货、税金、包装、运输（含运输保险）、装卸、检验验收、技术服务、售后服务费、质保期保障及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。
12.2 ▲供应商认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。
12.3 投标人必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。
12.4 所有报价均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。
12.5 采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。
12.6招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
12.7▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
12.8最低报价不作为中标的保证。
12. ▲投标保证金
13.1 投标人须按投标人须知前附表规定交纳投标保证金，否则将作无效标处理。
13.2投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。
13.3 投标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后无息退还。因此请投标人注意及时联系政采云询问有关投标保证金退还事宜，政采云服务热线95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。
13.4 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
1) 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
2) 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
3) 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约担保；
4) 投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；
5) 经国企采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。
13. 投标有效期
14.1 ▲投标有效期见投标人须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。
14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
14. 投标文件的签署和规定
1.1 投标人应提供技术资信标、商务（报价）标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。
1.2 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。
1.3 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
1.4 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。
15. 投标文件的密封及标记
1.1 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。
1.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。
四、 投标文件的递交
16. 投标文件的递交
1.1 ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；
1.2 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：
· 投标保证金缴纳凭证；
· 投标人代表有效身份证件（原件）；
· 如企业/事业单位法定代表人委派投标人代表的，需提交法定代表人授权书（原件）。
17. 投标文件的修改和撤回
1.1 在投标文件递交截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。
1.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
1.3 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。
18. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：
1.1 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；
1.2 未购买采购文件；
1.3 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；
1.4 以电讯形式递交的投标文件。
五、 开标和评审
19. 评标委员会
采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。
20. 评标过程的保密性
开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。
21. 开标、评标
22.1 开标程序：
(1) 宣布开标纪律；
(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场；
(3) 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
(4) 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况；
(5) 开标顺序：投标人送达投标文件的顺序；在开标室里先开启技术资信标，再送达评审室评审。技术资信标评审结束后，再开启商务报价标；
(6) 确认开标结果：投标人授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、核对人当场签字确认。
(7) 宣布开标结束。
(8) 投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
22.2 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审。
22.3 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。
1) 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标人资格的实质性要求。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。
2) 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的投标文件将将作无效标处理。
▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。
22.4 ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：
1) 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
2) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
3) 授权代表参加投标没有法定代表人合法、有效委托的；
4) 投标单位递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；
5) 投标单位未能按要求提交投标保证金的；
6) 未实质性响应采购文件中加“▲”同时加下划线的条款的；
7) 投标总报价超过采购预算、或者单价报价超过对应单价限价的；
8) 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；
9) 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）主要、实质性内容未按采购文件要求编制、内容不全或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术服务标准要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数，服务指标，对服务质量档次产生重大影响的投标文件；
3）除22.4条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差，或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
22.5 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
22.6  “技术资信标”评审结束后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：
1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2）→3）→4））。
▲修正后的报价按照本投标须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.7 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.8 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
22.9 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
22.10 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
22.11 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
22.12 ▲如果供应商的报价超出采购预算，则该供应商的报价作无效标处理。本次采购如果所有供应商的报价均超出采购预算，则本采购项目做废标处理。
22.13 如投标截止时间、评审期间，出现有效供应商不足3家的本项目作废标处理。
22. 投标文件的澄清
23.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。▲拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会将其作无效标处理。
23.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，评标委员会有权认定其为“没有实质性响应采购文件要求”，其投标作无效标处理，不进入下一步评审。
23. 确定中标候选人
24.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
24.2  本次采购由评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分第一、第二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会组长在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。
24.3  排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或宣布本次采购失败，重新组织采购。
24.4  采购人将把中标通知书授予最佳投标者，最低报价不是中标的保证。
24.5  采购单位对决标结果不做任何解释。
24. 重新采购
如本项目第一次采购因有效投标人数量不足3家作废标处理，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，采购人将重新组织采购。
本项目属于国有企业自主采购项目，如重新采购后，在投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，采购人可根据实际情况决定本项目继续按原有采购方式继续进行采购活动或转变采购方式或废标。
25. 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。
26. 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
六、 授予合同
27. 确定中标供应商
28.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
28.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
28.3 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司投诉。
28. 签订合同
29.1 公告期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
29.2 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
29.3 拒签合同的责任
29.4 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标人承担。
29.5 中标人须在合同签订后二个工作日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。
29. 履约担保
30.1 中标人在收到中标通知书后，须按投标须知前附表的规定向采购人提交履约担保。
30.2 履约担保用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。
30.3 履约担保自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。
30. 采购代理服务费
本次采购，采购代理服务费为人民币玖仟元整，由中标单位在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标总价中（报价不需要单列）。由中标人支付给代理机构。代理服务费汇入以下账号：
开户名称：浙江国际招投标有限公司
开户银行：工商银行杭州市武林支行
开户账号：1202021209906782015
采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。
31. 解释权
采购文件的解释权均属于采购人和浙江国际招投标有限公司。
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第2部分  合同条款

采购人（以下简称买方）：温州市市政工程建设开发有限公司  
中标供应商（以下简称卖方）：本次采购的中标供应商        签订日期：20   年  月  日

温州市市政工程建设开发有限公司采购的胶轮压路机、WGSS-CFJT-Z-2023036                （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会评审决定            有限公司为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。
1、产品名称、规格型号、单价、数量、金额等： 
	产品名称
	型号
	数量（辆）
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	总价款合计（大写）：人民币            元整（小写）￥              元
备注：合同总价款包括货物出厂到最终验收合格所发生的一切费用（受益人为采购人的保险费除外）

	主要配置：                  等具体配置及供货数量以卖方投标文件为依据。（详见卖方投标文件技术规格参数）
备注：（详见卖方投标文件优惠承诺）


2．货物、材料供应
本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有合格证、质保书等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担全部责任。
3．质量保证
3.1卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场验收。卖方应保证所提供的货物经正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内卖方应对货物和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
3.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或不符合要求等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。
3.3卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
3.4合同货物的质量、技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
4．专利权
4.1卖方对买方在使用该产品时所涉及到的专利负责，并不伤害采购人的利益。
4.2所有文字、商标、技术和其他知识产权侵权所造成的相关责任及费用买方概不负责。
5．包装要求
5.1除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于陆上的长途运输，确保货物安全无损运抵现场。对由于运输过程中引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担全部责任。
5.2随车附件：包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书、保修保养卡、（纸质或电子版电）相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南等。
5.3 卖方负责将货物安全、无损的运抵买方指定的地点。
5.5货物在发运过程中发生损坏或短缺、由卖方无条件负责索赔。
6．本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收合格后起，实行     年质保服务。（货物另有超过质保期规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担。（易磨易损件及人为故障除外，投标人应把易损件以清单形式列明）。
7．档案资料
档案资料包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量服务卡等有关资料。（进口配件交货时，卖方必须提交原产地证明、海关相关证明等相应的证明文件）随车工具清单等。全部随车资料归买方所有。
8. 技术资料
技术资料包括：纸质或电子版电、气路原理图、液压原理图、技术说明书、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。
9． 交付使用日期：
9.1合同生效后    个日历天内交货并通过买方最终验收。
9.2交货地点：买方指定地点（装卸、运输过程保险及运费由卖方承担）
10． 验收：按胶轮压路机项目的采购文件规定执行
11.售后服务：按卖方投标文件承诺执行
12.双方责任
12.1买方
（1）按合同规定向卖方支付货款。
（2）组织对货物的验收。
12.2卖方
（1） 按合同规定时间内完成全部设备的供货，在交货时设备必须已经通过国家规定的各类认证。
（2）按合同要求提供试用技术服务和售后服务。
（3）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。
（4）卖方保证买方能够及时买到货物所需的配件。
（5）为买方提供人员培训服务：
  1）卖方应指派专业人员免费给买方操作员进行基本操作、简单故障识别、排除和安全知识等方面的培训。
2）提出培训计划方法、时间安排。
3）卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作的上岗资格。
4）货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。
13．付款方式与结算
13.1在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额10%的履约保证金（由买方开具履约保证金收据），卖方如不提供履约保证金，买方有权拒签合同。合同签订后，待卖方完成全部货物的生产、运输、安装、调试、设备交货、试运转结束，通过最终验收，卖方提供对应货物的全额增值税发票后15天内，买方支付设备合同总价的100%的货款，即￥               元，人民币                       元整，同时履约保证金转为质量保证金。
13.2设备质保期为由买、卖双方授权代表共同签署的货物最终验收合格证书后的    年，设备合同总价的10%的货款（即￥          元，人民币                      元整）在质保期满后，无任何服务、质量问题，卖方提供买方开具的保证金收据原件后，15天内予以无息退还。
13.3如果在质保期内，因设备质量问题造成设备停止运转，卖方应及时派技术人员前往现场进行修复，买方应对修复完好的设备进行再次验收。同时，卖方应将其提交的质保金的有效期做等同时间的延长。
14．违约责任
14.1货物的质量责任
（1）在质量保证期内，凡货物在到货检验、试运行、过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。
（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区2小时内派人赴现场处理质量问题，修理和交换不符合质量要求的零部件，直到买方满意为止。
（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方应及时给予补齐或修复。
14.2 违约赔偿
除不可抗力外（包括战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震），如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：
（1）逾期交货
卖方逾期交货，应向买方偿付误期赔偿费。卖方不能交货，延期交货每1天，按合同总价的1%支付迟交违约金，不足1天按1天计，依次累计。买方不能按时提货的，延期提货每1天，按合同总价的1%支付迟提违约金，不足1天按1天计，依次累计。）
（2） 卖方不能交货，或买方中途退货
卖方逾期20天未交货视为不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按合同总价的20%计算；卖方不能交货时，买方有权解除合同且不承担违约责任。
买方中途退货，应向卖方支付与上述相同的违约金。 
    （3）经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。
15．履约保证金的罚没
15.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。
15.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将不予退还，并加收违约赔偿金。
15.3卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将将不予退还。
16. 仲裁
16.1在执行本合同时所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商得不到解决，任何一方可向买方所在地的仲裁机构申请调解或仲裁。
16.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。
16.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。
16.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分，本合同的其他部分应继续执行。
17．适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
18．合同生效及其他
18.1 本合同一式五份，双方各执二份，代理机构备案一份，经买卖双方授权代表签署，加盖印章后生效。
18.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
18.3卖方投标文件、本项目采购文件内容作为本合同的有效组成部分。


买方：（印章）温州市市政工程建设开发有限公司  卖方：（印章）               有限公司                                     
全权代表:（签字）                             全权代表:（签字）               
地址：温州市锦绣路宏嘉大厦3楼                地址： 
电话：0577-88335275                           电话：
开户银行：中国建设银行温州分行                开户银行：	
帐号：33001623535050011933                    帐号：


注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

1



第3部分 [bookmark: _Toc491780525] 投标文件的编制格式

（技术资信标封面，供参考）



                 （项目名称）              投标文件




技 术 资 信 标





投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日
[bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc465107615][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc247527827]
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	内  容
	备注
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	投标函
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	技术规格、商务条款偏离表
	附件二

	3)
	▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）：
	附件三

	（1）
	法定代表人授权书
	附件三（1）

	
	法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供）
	附件三（2）

	（2）
	企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）
	

	（3）
	投标声明书
	附件四

	（4）
	参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写
	

	（5）
	至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。
	

	4）
	设备成套供货清单
	附件五（1）

	
	随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单
	附件五（2）

	5）
	胶轮压路机参数配置响应表，并附胶轮压路机宣传样本或能够证实投标设备技术参数和性能的有效证明文件（须与实际胶轮压路机相符）
	附件六

	6)
	投标人2019年1月1日至今同品牌胶轮压路机销售业绩（提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，时间以落款时间为准）
	附件七

	7)
	售后服务等承诺
	附件八

	8)
	投标人需要提供的其他文件和说明
	





评分索引表
                     
	序号
	评分项目
	查阅指引

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页


说明：
1、 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。
2、 格式可自拟。






附件一
投 标 函
温州市市政工程建设开发有限公司：
浙江国际招投标有限公司：
根据贵方为             项目（采购编号：         ）的投标邀请，我方         　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】；
（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】
我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，如我方出现投标人须知第三条第13.4款规定的情况之一的，我方投标保证金将被贵方将不予退还；
（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。
（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址                           
   电话                           
   传真                           
电子邮件                       
投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二
技术规格、商务条款偏离表
项目名称：                              采购编号：                  
	内容
	采购文件要求
	投标文件内容
	正偏离或负偏离

	
	条款号
	简要内容
	条款号
	实际响应的具体内容
	

	     技  术  偏  离
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	内容
	采购文件要求
	投标文件内容
	

	
	条款号
	简要内容
	条款号
	简要内容
	

	     商  务  偏  离
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。
2、▲不提供“技术规格、商务条款偏离表”的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。
3、▲如果投标文件其他地方描述与本表不一致，评标委员会评标时没有发现的，原则上以有利于采购人的解释为准。

投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：

附件三
资格证明文件
（1）法定代表人授权书

温州市市政工程建设开发有限公司：
浙江国际招投标有限公司：

                   （投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：
投标人全称（盖公章）：
日  期：     年    月   日
附：
授权代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
电话：
传真：
邮政编码:

	投标人代表身份证复印件





法定代表人资格证明书
（如法定代表人参加投标时提供）

温州市市政工程建设开发有限公司：
浙江国际招投标有限公司：
单位名称：
地址：
姓名：          性别：           年龄：            职务：        
本人系       <投标人名称>      的法定代表人。为你单位组织的采购编号为    的                采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人（签字）：                          
签署日期：          年        月        日



说明：法定代表人参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。



（2）投标人企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）

附件四  投标声明书格式
（3）投标声明书
致：                            ：
                                   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                 。
我                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称名称、项目编号）       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
1.本投标有效期自开标日起 ______日。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.我方不是采购人的附属机构；
4.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。
5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。
7.我方委托授权人                 （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                             本项目的投标活动，
8.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。
9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
截至投标截止日前，我方被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单情况有
                                                      
10.我方承诺具有履行本项目合同所必需的场地、设备、专业技术和售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章） 
投标人：       （盖公章）           
年    月    日


[bookmark: _Toc480556781][bookmark: _Toc385942399][bookmark: _Toc184281693]附件五  
（1）设备成套供货清单（或详细配置清单）
	序号
	名  称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	原产地
	制造商
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单
	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：
[bookmark: _Toc385942402][bookmark: _Toc230773790][bookmark: _Toc480556784]
附件六
胶轮压路机参数配置响应表
项目名称：                                项目编号：
	序号
	项目名称
	采购要求
	投标响应值

	1. 
	所投胶轮压路机型号（投标人提供）
	

	2. 
	质保期
	≥2年
	

	
	部位
	技术项目与技术参数
	

	3. 
	主机部分
	最大工作质量
	≥30000kg（含足额配重）
	

	4. 
	
	轮胎充气压力
	≥450Kpa
	

	5. 
	
	压实宽度
	≥2750mm
	

	6. 
	
	接地比压
	200kpa-460kpa
	

	7. 
	
	最小转弯直径
	≤18000mm
	

	8. 
	
	最小离地间隙
	≥280mm
	

	9. 
	
	速度范围Ⅰ速
	≥0-6km/h
	

	10. 
	
	速度范围Ⅱ速
	≥0-12km/h
	

	11. 
	
	理论爬坡能力
	≥20%  
	

	12. 
	
	轮胎重叠量
	≥45mm
	

	13. 
	
	轮胎摇摆量
	±45mm
	

	14. 
	
	▲传动形式
	全液压驱动
	

	15. 
	
	转向系统
	全液压转向
	

	16. 
	
	▲轮胎数量
	前5后6
	

	17. 
	动力部分
	柴油发动机
	选用相当于或优于上柴、潍柴或康明斯品牌的发动机
	

	18. 
	
	▲排放标准
	≥国四
	

	19. 
	
	▲发动机功率
	≥130kW
	

	20. 
	其他配置要求
	制动具备行驶制动、驻车制动、紧急制动等三种以上制动形式，确保驾驶员和设备安全。
	

	21. 
	
	▲轮胎采用压力喷淋式自动喷油系统，油水喷洒共用一个喷头且带防止油水飞溅遮挡，并且稳定、可靠、耐用。
	

	22. 
	
	驾驶室：要求内置防翻滚、防落物保护装置，双方向盘，双座椅，驾驶室具有全景视野，带冷暖空调，操作台各种仪表齐全；
	

	23. 
	
	标配360全息高清倒车可视影像及报警系统；
	

	24. 
	
	液压系统：全机液压系统部件采用进口品牌
	

	25. 
	
	正常工作油温不得大于摄氏80度，超极限油温有自动保护系统。
	

	26. 
	
	提供的设备必须备齐专用工具和其他生产上需要的辅助器具并提供清单，提供的设备必须配备两年用备件和易损件并提供清单。
	

	27. 
	
	投标人认为其它必要的功能和配置，并简述对所投产品的特点和相应的技术优势。
	

	28. 
	
	验收：验收应由双方技术人员按投标文件、有关合同、到货清单及产品说明书等资料共同进行数量清点、空运转及负荷运转等试验，对于采购人认为不必检查的项目，中标人应提供合格证明。验收合格后，方予交货。
	

	29. 
	
	培训：中标人应负责在工厂或现场对采购人操作和维修人员进行技术培训。
	

	30. 
	
	售后服务保障要求：1、中标人应提供质保期内的免费保修和终身维修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到采购人反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件3天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。
2、除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和油污及多尘工况，保证五年使用期内，不发生开裂、起皮等问题。
3、厂家须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外维修项目的收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点和联系方法等。
4、对本项目用户今后针对本次采购产品的零配件供应优惠幅度。
	

	31. 
	
	▲所投设备必须是2023年1月1日以后生产的设备。
	


备注：
一、表格填写注意事项：
1）胶轮压路机参数配置响应表中，加“▲”同时加下划线的条款为实质性要求，投标人必须满足或优于该要求，否则作无效投标处理。
2）投标人在“投标响应值”栏中“采购要求”栏有具体数值要求的应如实填写具体响应参数数值（不允许仅仅只填写符合、满足、高于等，否则评分时不予考虑），没有该配置的可以填写“无”，不允许改变表格内容和顺序，否则应承担相应评分项不得分的风险。
▲3）不按此表格要求提供资料的将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：

二：投标文件同时须附以下资料：
1.胶轮压路机宣传样本或能够证实投标设备技术参数和性能的有效证明文件（须与实际胶轮压路机相符）
2.质量保证期、售后服务等承诺（格式自拟）

附件七
投标人2019年1月1日以来同品牌胶轮压路机的销售业绩一览表

	序号
	用户名称
	型号规格
	数量
	合同签订时间
	用户联系人/联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、提供销售业绩（请提供合同或中标通知书复印件并加盖投标人单位公章）。
3、投标人可按此表格式复制。


投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：                 





附件八 售后服务承诺
售后服务承诺

	序号
	耗材及消耗品或其他零配件
	品牌、型号规格
	原产地/制造商
	数量
	二年内固定价
	五年内固定价
	承诺提供优惠的年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他售后服务承诺（含质量保证期说明）
..................................................................................................................................................................



投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期： 


（商务报价标封面，供参考）



                 （项目名称）              投标文件





商 务（报价） 标





投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

          年        月        日


附件九 
开标一览表

项目编号：                                         价格单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标总报价
	备注

	1
	胶轮压路机
	（大写）
（小写）
	


说明：
1.投标报价包含的内容详见投标人须知第12条规定，投标报价必须包含采购代理服务费。
2.此表的投标总报价应与附件十“投标分项报价表”中的合计总价相一致。
3.▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。
4.▲以上报价不得出现在技术资信标中。


投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：

[bookmark: _Toc249758721][bookmark: _Toc249758871][bookmark: _Toc262049425][bookmark: _Toc448846626][bookmark: _Toc262105510]附件十
投标分项报价表

项目名称：                       项目编号：          （价格单位：人民币元）
	项目
	货物名称
	品牌型号规格、产地
	制造厂商名称
	数量
	出厂单价
	总价
	免费
保修期

	1
	橡皮轮压路机
	
	
	1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	随机工具及备品、备件费
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	

	技术培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	其他相关费用
	

	合计总价
	



说明：1、此表中的合计总价应与附件九“开标一览表”中投标总报价相一致。
2、其他相关费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。
3、▲不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。


投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日  期：


第四部分 采购内容及要求
一、总则
1.这份规格书只是对设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对设备设计符合技术规格书要求负责。
2.在投标之前，投标人须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向采购人咨询；否则，视作无任何异议。
3.投标人须对采购文件中的各个条款一一给予实质性答复，如有异议，须提交技术偏离表。
4.投标人须对采购文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
二、采购内容
1、 投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
2、 投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装、调试、验收过程中所涉及的标准规范，如：产品标准、规范；安装标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合相关标准及规范，并且以最新、最高的标准为执行标准。
3、 本采购文件所列提出的主要技术要求并非遗漏无缺，投标人有义务对此进行完善，但不可脱离采购文件的实质要求。
4、 中标的投标人在收到中标通知书后应按规定要求前往采购人处签订技术协议及合同。
5、 交货时间、地点，付款方式、质量保证等见合同条款。
三、采购货物清单
	序号
	胶轮压路机名称
	数 量
	型号及参数要求
	预算（万元）

	1
	胶轮压路机
	1台
	见下表
	50


四、胶轮压路机参数配置响应表
	序号
	项目名称
	采购需求
	投标响应值

	1. 
	所投胶轮压路机型号
	

	2. 
	质保期
	≥2年
	

	
	部位
	技术项目与技术参数
	

	3. 
	主机部分
	最大工作质量
	≥30000kg（含足额配重）
	

	4. 
	
	轮胎充气压力
	≥450Kpa
	

	5. 
	
	压实宽度
	≥2750mm
	

	6. 
	
	接地比压
	200kpa-460kpa
	

	7. 
	
	最小转弯直径
	≤18000mm
	

	8. 
	
	最小离地间隙
	≥280mm
	

	9. 
	
	速度范围Ⅰ速
	≥0-6km/h
	

	10. 
	
	速度范围Ⅱ速
	≥0-12km/h
	

	11. 
	
	理论爬坡能力
	≥20%  
	

	12. 
	
	轮胎重叠量
	≥45mm
	

	13. 
	
	轮胎摇摆量
	±45mm
	

	14. 
	
	▲传动形式
	全液压驱动
	

	15. 
	
	转向系统
	全液压转向
	

	16. 
	
	▲轮胎数量
	前5后6
	

	17. 
	动力部分
	柴油发动机
	选用相当于或优于上柴、潍柴或康明斯品牌的发动机
	

	18. 
	
	▲排放标准
	≥国四
	

	19. 
	
	▲发动机功率
	≥130kW
	

	20. 
	其他配置要求
	制动具备行驶制动、驻车制动、紧急制动等三种以上制动形式，确保驾驶员和设备安全。
	

	21. 
	
	▲轮胎采用压力喷淋式自动喷油系统，油水喷洒共用一个喷头且带防止油水飞溅遮挡，并且稳定、可靠、耐用。
	

	22. 
	
	驾驶室：要求内置防翻滚、防落物保护装置，双方向盘，双座椅，驾驶室具有全景视野，带冷暖空调，操作台各种仪表齐全；
	

	23. 
	
	标配360全息高清倒车可视影像及报警系统；
	

	24. 
	
	液压系统：全机液压系统部件采用进口品
	

	25. 
	
	正常工作油温不得大于摄氏80度，超极限油温有自动保护系统。
	

	26. 
	
	提供的设备必须备齐专用工具和其他生产上需要的辅助器具并提供清单，提供的设备必须配备两年用备件和易损件并提供清单。
	

	27. 
	
	投标人认为其它必要的功能和配置，并简述对所投产品的特点和相应的技术优势。
	

	28. 
	
	验收：验收应由双方技术人员按投标文件、有关合同、到货清单及产品说明书等资料共同进行数量清点、空运转及负荷运转等试验，对于采购人认为不必检查的项目，中标人应提供合格证明。验收合格后，方予交货。
	

	29. 
	
	培训：中标人邀请生产厂家技术人员到采购人处进行为期5天的技术培训，费用由中标人承担。
	

	30. 
	
	售后服务保障要求：1、中标人应提供质保期内的免费保修和终身维修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到采购人反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件3天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。
2、除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和油污及多尘工况，保证五年使用期内，不发生开裂、起皮等问题。
3、厂家须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外维修项目的收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点和联系方法等。
4、对本项目用户今后针对本次采购产品的零配件供应优惠幅度。
	

	31. 
	
	▲所投设备必须是2023年1月1日以后生产的设备。
	




1、胶轮压路机参数配置响应表中，加“▲”同时加下划线的条款为实质性要求，投标人必须满足或优于该要求，否则作无效投标处理。
2、投标人在“投标响应值”栏中“采购要求”栏有具体数值要求的应如实填写具体响应参数数值（不允许仅仅只填写符合、满足、高于等，否则评分时不予考虑），没有该配置的可以填写“无”，不允许改变表格内容和顺序，否则应承担相应评分项不得分的风险。
▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
4、须附：胶轮压路机宣传样本或能够证实投标设备技术参数和性能的有效证明文件（须与实际车型相符）。
五、其他要求：
1.发货时，中标人应提供下述资料：
1)如是原装进口机器的海关报关证明及原产地证明材料。
2)机器操作手册及保养手册。
3)产品合格证。
4)配套总成及工作装置的操作手册（配原理图纸）
5)随机备件清单。
6)须提供发动机、液压、电气等原理图及维护保养手册。
7)设备到货后，中标人应派有关技术人员对采购人机手进行技术培训。
2.中标人邀请生产厂家技术人员到采购人处进行为期5天的技术培训，费用由中标人承担。
3.提供的设备必须备齐专用工具和其他生产上需要的辅助器具并提供清单，提供的设备必须配备两年用备件和易损件并提供清单及所投设备样本。
4.投标人按标配列出主要性能参数表及配置清单。
5.投标人认为其它必要的功能和配置，并简述对所投产品的特点和相应的技术优势。
6.交货地点：采购人指定地点。
7.供货期为合同签订后30日历天内。
8.验收：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、空运转及负荷运转等试验，对于采购人认为不必检查的项目，中标人应提供合格证明。验收合格后，方予交货。  
9.售后服务保障要求：
1）中标人应提供质保期内的免费保修和终身维修，质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到采购人反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件10天内寄至）。在质保期内，每半年巡回检查免费保养一次。
2）除锈、喷漆工艺，能承受潮湿和 油污多尘工况，保证五年使用期内，不发生开裂、起皮等问题。
3）厂家须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点和联系方法等。
六、其他规定：
1、 本项目采用综合评分法，提供相同品牌胶轮压路机且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、 ▲投标人须为投标设备的制造商或代理商；投标人如为代理商时必须在中标后7日内提供中标产品制造商出具的代理授权证书，否则采购人有权取消其中标资格。
3、 ▲如发现投标人“胶轮压路机参数配置响应表”存在作假行为的，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还，并专门向有关上级主管部门汇报其违法行为。

1
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本项目属非政府采购项目，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规、规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。
三、评标程序
评标委员会对各投标人的投标进行初审（资格性审查和符合性审查）；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，再进行商务（报价）标进行评审，最终得出各有效标的评审综合得分，根据综合评审结果，提交评审报告。
四、评标办法
本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分65分，商务（报价）分35分。
五、评分细则
1、技术资信评审分值（65分）
各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）：
	评分项目
	分数
	评分要点

	投标人实力
	0-3分
	投标产品制造商的企业基本情况、生产能力、技术实力、供货履约能力、用户履约评价，所投产品品牌知名度、产品成熟度、先进性、用户美誉度等进行综合打分：A档：3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。

	设备配置选型情况
	技术参数响应情况
	0-20分
	由评委对照采购文件第三部分附件六胶轮压路机参数配置响应表”中投标人的响应情况进行评审打分：
（1）全部满足技术参数的得20分；
（2）每负偏离一条，扣1分，扣完为止；
（3）“技术参数响应表”中加“▲”同时加下划线条款为实质性要求和条件，负偏离的将导致废标；
（4）其他技术条款负偏离8条及以上的将导致废标；
负偏离扣分需通过评标委员会的认定、认可。

	
	投标设备配置合理性、先进性及品牌优越性
	2-20分
	（1）发动机：根据品牌、参数性能等综合打分：A档：4-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分；
（2）液压系统：根据液压系统品牌知名度、市场价值、市场认可度分二档：一档得4分，二档得1分；
（3）制动系统：根据参数性能等综合打分：A档：4-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分；
（4）其他部件配置、性能、品牌：A档：8-6.1分，B档6-3.1分，C档3-1分；

	
	设备使用安全性配置
	0-5
	（1）仅配置倒车影像及报警系统不得分
（2）原厂配置360°全景影像及倒车报警系统得2.5分，其他不得分
（3）原厂配置防撞自动紧急制动系统得2.5分，其他不得分

	质保期
	0-2分
	本项目质保期采购文件要求为2年：
1、低于采购文件要求的扣5分；
2、等于采购文件要求的不得分；
3、高于采购文件要求的，每增加6个月加1分，最高加2分。

	技术服务支持及售后服务承诺
	0-3分
	（1）售后服务承诺最优、售后服务机构人员设备配备优得2-3分；
（2）售后服务承诺较好、售后服务机构人员配备较好得1-2分；
（3）其余得0-1分。

	质保期满后的配件优惠幅度及人工维修费用
	0-5分
	根据质保期满后的配件优惠幅度高低及人工维修费用高低打分，最高得5分：（需提供相关报价单等佐证资料）
（1）优惠幅度大且价格合理得4-5分；
（2）优惠幅度一般且费用较高得3-4分；
（3）其余得0-3分。

	供货期情况
	0-2分
	根据工期的时间评定，本次安装、交付使用时间为30日历天，刚好满足采购要求的不得分，每提前5天得1分，最高得2分。

	销售业绩
	0-5分
	投标人销售业绩。提供2019年1月1日至今所投类似机型（30吨全液压前5后6的轮胎压路机）设备销售业绩，每提供一份有效销售业绩合同或中标通知书及发票复印件，得0.5分，得满为止。



2、商务（报价）评分（35分）：
（1）满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价；
（2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分35分；
（3）其他投标人的价格分按以下公式计算：
有效投标报价得分 =（评标基准价/投标人投标价）×35%×100（四舍五入，保留小数点后2位）。
3、本项目最高限价为人民币50万元，投标报价超过最高限价的，作无效标处理。
4、有效投标人的综合得分为技术、资信分和商务（报价）分的总和。
5、评标委员会按各有效投标人综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为第一中标候选投标人和第二中标候选投标人，并提交评标报告。
五、定标办法
本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。排名第一的中标候选供应商放弃成交；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者采购文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或决定本次采购失败，重新组织采购。
六、确定中标人
评标结束后，采购人将在项目采购公告发布的网站公示中标结果。中标公告期为1个工作日，中标公告期限结束无异议的，采购人与中标人按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。
七、投标人义务
投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。
